# ESTADO Y ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

## Mensaje de estado

Selecciona la configuración de la función de estado del correo electrónico estándar o la función de estado del correo electrónico avanzada.
La función de estado del correo electrónico puede transmitir la información de estado de la máquina a la dirección almacenada.

### Ficha "Estándar"

Establece por separado la lista 1 de direcciones del estado del correo electrónico, la lista 2 de direcciones del estado del correo electrónico y la lista de direcciones del distribuidor del estado del correo electrónico.

Elemento | Descripción
--- | ---
Dirección de correo electrónico | Introduzca la dirección de correo electrónico de destino para la transmisión de la información de estado de la máquina. Si se introducen varias direcciones, han de separarse entre sí mediante un punto y coma (;) o una coma (,).
Enviar Ahora | Al pulsar, el mensaje de estado se envía al destino de la lista de direcciones de correo electrónico.
Enviar según Programación 1 | Si está marcado como , se envía un correo electrónico periódicamente conforme a la programación prefijada.
Enviar según Programación 2 | Si está marcado como , se envía un correo electrónico periódicamente conforme a la programación prefijada.
Programación | Seleccione una programación para enviar correos electrónicos.

### Ficha "Avanzado"

Elemento | Descripción
--- | ---
Mensaje de Estado Bidireccional | Se puede activar el envío de mensajes de estado bidireccionales.
Servidor POP3 | Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor POP3.
Número de Puerto | Introduzca el número de puerto del servidor POP3. La opción predeterminada es el puerto 110.
Autenticación POP | El protocolo de autenticación (incluido APOP) se utiliza para la autenticación con el servidor POP3.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de usuario. La cuenta de usuario especial es necesaria para la transmisión bidireccional del estado del correo electrónico.
Contraseña | Introduzca la contraseña. Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .
Intervalo de Comprobación | Introduzca el intervalo de polling para el servidor POP3. El valor predeterminado es de cinco minutos.
Activar SSL | Si se configura como , se activa la comunicación POP sobre SSL o bien POP sobre TLS mediante el comando STLS. Esto requiere que el servidor sea compatible con la comunicación POP sobre SSL o el comando STLS. Para permitir la comunicación por SSL, establezca como "Número de Puerto" el puerto para la comunicación POP sobre SSL. Para permitir la comunicación POP sobre TLS, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para la comunicación POP3 normal.
Prueba de Conexión | Pulse la tecla [Ejecutar] para comprobar la conexión con el servidor POP3.

## Mensajes de Alerta

Selecciona la configuración de la función de alerta del correo electrónico.
La función de alerta del correo electrónico puede informar sobre un problema de la máquina al administrador o al distribuidor mediante el correo electrónico.
Establece por separado la lista 1 de direcciones del estado del correo electrónico, la lista 2 de direcciones del estado del correo electrónico y la lista de mensajes de alerta por correo electrónico del distribuidor.

###### Dirección de correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico de destino para la transmisión del mensaje de alerta. Puede introducir varias direcciones separándolas mediante un punto y coma o dos puntos.
Ejemplo: aaa@abc.jp;bbb@xyz.com
Volver arriba