# MÓDULO PERFORADOR (MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D)

## Visión general

El módulo perforador puede instalarse en un finalizador (grapado de 100 hojas) o en un finalizador grapador (grapado de 100 hojas) para perforar orificios en el papel impreso.
Se necesita un finalizador o un finalizador grapador (grapado de 100 hojas) para instalar el módulo perforador (perforación de 100 hojas).

### Retirada de los desechos resultantes de la perforación

Los desechos que se generan con la perforación se recogen en el contenedor de desechos resultantes de la perforación.
Siga las instrucciones para retirar los desechos resultantes de la perforación.

1. #### Abra la cubierta frontal.

2. #### Agarre el asa del contenedor de desechos resultantes de la perforación, extraiga con cuidado el contenedor y tire los desechos

   Tire los desechos resultantes de la perforación en una bolsa de plástico u otro recipiente, teniendo cuidado de no desparramar los desechos.

3. #### Empuje el contenedor hacia dentro con cuidado

4. #### Cierre la cubierta frontal

Volver arriba