# CARTUCHO DE TÓNER

## Visión general

Debe tener a mano un juego de cartuchos de tóner de repuesto para poder sustituir el cartucho de tóner tan pronto como se agote.
Un cartucho de tóner se puede sustituir mientras la máquina está funcionando.

### Mensaje de sustitución

Cuando el tóner se está acabando, aparece el mensaje "Lista para escanear para copia (prepare un nuevo tóner)". Cuando aparezca este mensaje, prepare un cartucho de tóner para realizar la sustitución.
Cuando la cantidad de tóner disminuye más, aparece el mensaje "Cambie el cartucho de tóner". Cuando aparezca este mensaje, cambie el cartucho de tóner.

Si continúa usando la máquina sin sustituir el cartucho, se mostrará el siguiente mensaje. Una vez que la máquina entra en este estado, la impresión no se puede llevar a cabo hasta que no se haya sustituido el cartucho de tóner.

- Según sus condiciones de uso, puede que el color aparezca más claro o que la imagen aparezca borrosa.
- Conserve los cartuchos de tóner usados en una bolsa de plástico (no los tire). El técnico de servicio los recogerá.
- Cuando se visualiza la Pantalla de inicio o la pantalla inicial del modo de copia, si mantiene presionado el botón [Pantalla de inicio] puede ver la cantidad aproximada de tóner que queda (indicada en %).
- Cuando se agota el tóner mientras se muestra la pantalla de inicio, aparece el mensaje [Tóner Vacío] en la esquina superior derecha de la pantalla.

- No toque el orificio de llenado del tóner.

- No agite ni gire el cartucho de tóner.

- No arroje el cartucho de tóner al fuego. El tóner podría salpicar y provocar quemaduras.
- Almacene los cartuchos de tóner fuera del alcance de los niños.
- Si el cartucho de tóner se guarda sobre un extremo, el tóner podría endurecerse y quedar inservible. Guarde siempre los cartuchos de tóner sobre su lateral.

- Si se usa un cartucho de tóner que no sea el recomendado por SHARP, puede que la máquina no proporcione toda la calidad y el rendimiento esperados y es posible que la máquina sufra daños. Asegúrese de usar un cartucho de tóner recomendado por SHARP.

## Funcionamiento

1. #### Extraiga la bandeja de tóner

   Extraiga lentamente la bandeja de tóner hasta que se detenga.

   Si se ha extraído el teclado del panel de control, asegúrese de almacenarlo en el panel de control. Si se extrae el teclado, la bandeja de tóner podría entrar en contacto con el teclado y provocar daños.

2. #### Retire el cartucho de tóner

   Levante lentamente el cartucho de tóner y extráigalo.
   Si el cartucho se extrae bruscamente, el tóner podría desparramarse.

3. #### Inserte el nuevo cartucho de tóner hacia abajo

   Los extremos del cartucho deben estar orientados correctamente, de lo contrario no se podrá insertar el cartucho.

4. #### Cierre la bandeja de tóner

   Después de sustituir el cartucho de tóner, el llenado del tóner se realiza automáticamente.
   Si no aparece el mensaje solicitándole que sustituya el tóner, no abra la bandeja de tóner.

Volver arriba