# FUNCIÓN DE BAJO CONSUMO

## Visión general

Las funciones de bajo consumo se instalan en la máquina para reducir el consumo energético. Puede usar distintas funciones de bajo consumo según los objetivos y necesidades de su aplicación.

### Tipos de funciones de bajo consumo

Función de bajo consumo | Descripción
--- | ---
Escaneado de bajo consumo | Las funciones que no conlleven impresión pueden realizarse mientras se mantiene apagada la unidad de fusión.
MODO DE PRECALENTAMIENTO | Este modo reduce la temperatura de la unidad de fijación y hace que la máquina espere en un estado de bajo consumo de energía.
TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | Cuando la máquina no está en funcionamiento, este modo desconecta la alimentación del panel de control y la unidad de fusión, y hace que la máquina espere en el estado de menor consumo de energía.
ACTIVAR MODO DESCONEXIÓN AUTO DE ENERGÍA EN CUANTO TERMINE EL TRABAJO REMOTO | La máquina vuelve desde el modo de desconexión automática cuando realiza un trabajo de impresión. Tras finalizar el trabajo de impresión, la máquina vuelve al modo de desconexión automática.

- La función de bajo consumo debe configurarse desde "Ahorro de energía" en "Modo Configuración (administrador)".
- Esta función también puede usarse para establecer las horas de encendido y apagado para reducir el consumo de energía. Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO".
- Puede controlar la transición al modo de desconexión automática creando una lista de patrones basada en el análisis del uso de la máquina. Para obtener más información, consulte "LISTA DE PATRONES DE AHORRO DE ENERGÍA".

### Configuración de bajo consumo

En la configuración de bajo consumo existen tres modos: "Modo Normal", "Modo de bajo consumo" y "Seguir las Conf. del Sistema".
Para la función de bajo consumo, conviene usar el "Modo Normal" o el "Modo de bajo consumo" para permitir el cambio simultáneo de opciones. Si desea configurar manualmente la función de bajo consumo, seleccione "Seguir las Conf. del Sistema".
A continuación se muestran las opciones del "Modo Normal" y del "Modo de bajo consumo".

Función de bajo consumo | Modo normal | Modo de bajo consumo
--- | --- | ---
Escaneado de bajo consumo | Encendido (Sólo modos de envío) | Encendido (Todos los modos excepto copia)
Temporizador de desconexión automática | Cambiar hora transición por hora día.:Auto. | Hora de transición fija.:Encendido (15 min.)
Activar modo desconexión auto de energía en cuanto termine el trabajo remoto. | Apagado | Encendido
Configuración de Modo Precalentamiento | 1 min. | 1 min.
Desactivar la visualización del panel durante el modo de precalentamiento | Encendido | Encendido

###### Para cambiar la configuración de bajo consumo:

En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Ahorro de Energía] → [Configuración de bajo consumo].
Volver arriba