# GRAPADO / PERFORADO DE COPIAS

## Visión general

### Función de grapado

Esta función grapa las copias y las entrega. Si usa la función de grapado, por ejemplo, cuando prepare materiales para reuniones, podrá reducir drásticamente el número de pasos necesarios para crear materiales.
El uso de esta función junto con la de impresión a dos caras le permite crear materiales de alta calidad.
Especifique el borde de encuadernación y el número de grapas para realizar una impresión con grapado como se muestra a continuación.

###### Tipos de funciones de grapado

Grapar | Izquierdo | Derecho | Superior
--- | --- | --- | ---
1 Grapa* |  |  |
2 Grapas |  |  |

*La dirección del grapado varía según el tamaño o la orientación del papel.

### Función de perforado

Esta función perfora las copias y las entrega. La posición de los orificios de perforación se puede establecer en un borde de encuadernación.

###### Tipos de funciones de perforado

Izquierdo | Derecho | Superior
--- | --- | ---

- El número de orificios que pueden perforarse y el espaciado entre los orificios varía dependiendo del módulo perforador instalado.
- Se necesita un finalizador o un finalizador de encuadernado para usar la función de grapado.
- Para usar la función de perforado, instale una unidad de perforado en el finalizador o finalizador grapador.
- Para saber la cantidad máxima de hojas que se puede grapar, consulte las "ESPECIFICACIONES" de la "Guía de inicio rápido".
- La cantidad máxima de hojas que pueden graparse incluye el número de portadas o inserciones, en caso de que se inserten.
- Para obtener más información sobre la función de encuadernado, consulte "CREACIÓN DE UN FOLLETO".

- Las funciones de grapado y agrupado (que entrega a la vez que desplaza las hojas trabajo por trabajo) no se pueden utilizar simultáneamente.
- Si el uso del finalizador está prohibido en la configuración de esta máquina, las funciones de grapado y perforado no estarán disponibles.
- Si el uso de la función de grapado o perforado está prohibido en la configuración de esta máquina, las copias no se graparán ni perforarán.

## Funcionamiento

### Windows

1. #### Haga clic en la ficha [Principal] y seleccione "Borde de encuadernación"

2. #### Establezca el grapado o perforado

   - Para grapar las copias, seleccione el número de grapas en el menú "Grapado".
   - Para perforar las copias, establezca el tipo de perforado en el menú "Perforar".

### Macintosh

1. #### Seleccione [Características] y, a continuación, seleccione "Borde de encuadernación"

2. #### Establezca el grapado o perforado

   - Para grapar las copias, seleccione el número de grapas en el menú "Grapado".
   - Para perforar las copias, establezca el tipo de perforado en el menú "Perforar".

Volver arriba