# OPERACIONES COMUNES A TODOS LOS MODOS

## MÓDULO PERFORADOR

Este dispositivo se puede instalar en un finalizador o un finalizador de encuadernado para perforar el papel de los documentos de salida.
Retirada de los desechos resultantes de la perforación
Los desechos que se generan con la perforación se recogen en el contendor de desechos resultantes de la perforación.
Siga las instrucciones para retirar los desechos resultantes de la perforación.

## MÓDULO PERFORADOR

- Finalizador instalado
- Finalizador (apilador grande) instalado
- Finalizador de encuadernado instalado
- Finalizador de encuadernado (apilador grande) instalado

Finalizador instalado
<4 pasos en total>
Abra la cubierta.
Agarre el asa del contenedor de desechos resultantes de la perforación, extraiga con cuidado el contenedor y tire los desechos.
Tire los desechos resultantes de la perforación en una bolsa de plástico u otro recipiente, teniendo cuidado de no desparramar los desechos.
Empuje hacia dentro con cuidado el contenedor.
Cierre la cubierta.
Finalizador (apilador grande) instalado
<4 pasos en total>
Abra la cubierta frontal del módulo perforador.
Extraiga el contenedor de desechos resultantes de la perforación y tire los desechos.
Tire los desechos resultantes de la perforación en una bolsa de plástico u otro recipiente, teniendo cuidado de no desparramar los desechos.
Vuelva a colocar el contenedor de desechos resultantes de la perforación.
Si el contenedor de desechos resultantes de la perforación no se sustituye correctamente, no se podrá imprimir usando la función de perforación.
Cierre la cubierta del módulo perforador.
Finalizador de encuadernado instalado
<4 pasos en total>
Abra la cubierta frontal.
Extraiga el contenedor de desechos resultantes de la perforación y tire los desechos.
Tire los desechos resultantes de la perforación en una bolsa de plástico u otro recipiente, teniendo cuidado de no desparramar los desechos.
Vuelva a colocar el contenedor de desechos resultantes de la perforación.
Cierre la cubierta frontal.
Finalizador de encuadernado (apilador grande) instalado
<4 pasos en total>
Abra la cubierta frontal del módulo perforador.
Extraiga el contenedor de desechos resultantes de la perforación y tire los desechos.
Tire los desechos resultantes de la perforación en una bolsa de plástico u otro recipiente, teniendo cuidado de no desparramar los desechos.
Vuelva a colocar el contenedor de desechos resultantes de la perforación.
Si el contenedor de desechos resultantes de la perforación no se sustituye correctamente, no se podrá imprimir usando la función de perforación.
Cierre la cubierta del módulo perforador.
Volver arriba