# ENVÍO DE DATOS DURANTE LA COPIA

## Visión general

Esta función le permite enviar un fax mientras realiza una copia, enviar un mensaje de correo electrónico con una imagen adjunta, o bien guardar datos en la carpeta de red.
Es necesario almacenar con antelación el destino en la libreta de direcciones.

- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE ENTRADA DIRECTA
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL

La transmisión de facsímil y de imagen comienza tras la copia, y la misma configuración de la copia se utiliza para la transmisión.
Sin embargo, algunas funciones pueden no proporcionar los mismos resultados que la copia.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Enviar e imprimir] en el panel de acciones.
Seleccione un destinatario desde la libreta de direcciones.

- PANTALLA DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES

Tras haber seleccionado el destinatario, pulse la tecla [Introducir Dirección].
No es posible utilizar el teclado de software para introducir una dirección. Si no encuentra el destinatario en la libreta de direcciones, introdúzcalo en la libreta de direcciones.

- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE ENTRADA DIRECTA
- ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Configure cada elemento de copia como sea necesario.
Estas opciones de copia se utilizan para la transmisión del facsímil. Sin embargo, algunas opciones pueden no estar disponibles dependiendo de la función.
Puede consultar una vista previa del original escaneado pulsando la tecla [Previsualización].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Tras la copia comienza la transmisión.
Tras la copia no es posible previsualizar la configuración antes de la transmisión.
Volver arriba