# EL VOLUMEN ES DEMASIADO BAJO

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

- Altavoz
- Volumen de Timbre
- Monitor de Línea
- Señal de Recepción de Fax
- Señal de Envío de Fax Finalizado
- Señal de Error en Comunic.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Se ha establecido un volumen bajo en el modo de configuración? | Pida al administrador que suba el volumen en [Conf. de Altavoz]. "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Ajustes Predeterminados] → [Conf. de Altavoz]

Volver arriba