# LIMPIEZA DE LA UNIDAD LÁSER

## Visión general

Si se ensucia la unidad láser dentro de la máquina, pueden aparecer patrones de líneas (líneas de color) en la imagen impresa. Si aparecen patrones de líneas (líneas coloreadas), limpie la unidad láser.
Identificación de las líneas (líneas de color) provocadas por una unidad láser sucia

- Las líneas de color siempre aparecen en el mismo sitio. (Las líneas nunca son de color negro.)
- Aparecen líneas coloreadas paralelas a la dirección de alimentación del papel.
- Aparecen líneas coloreadas no sólo en los documentos de salida de la copiadora, sino también en los trabajos que se imprimen desde un ordenador. (Aparecen las mismas líneas en las copias y en los trabajos de impresión.)

## Funcionamiento

Abra la cubierta frontal.
Saque la herramienta de limpieza para la unidad láser.
La herramienta de limpieza va unida a la cubierta frontal.
(1) Tire del lado derecho de la herramienta de limpieza para soltarla.
(2) Colóquela sobre el enganche para situarla en la parte trasera.
(3) Rote la herramienta de limpieza alrededor del eje para soltarla del enganche izquierdo.
Asegúrese de que el limpiador de la punta de la herramienta de limpieza no esté sucio.
Si el limpiador está sucio, retire el limpiador de la herramienta de limpieza y sustitúyalo por uno limpio. El procedimiento para sustituir el limpiador se describe en los pasos del 4 al 6. Si el limpiador no está sucio, diríjase al paso 7.
Abra la cubierta interna y saque un limpiador de repuesto.
Los limpiadores de repuesto se almacenan en la cubierta interna.
Agarre el extremo del limpiador y extráigalo de la cubierta.
Retire el limpiador sucio de la punta de la herramienta de limpieza.
Mientras agarra firmemente la herramienta a la que va unido el limpiador, utilice la otra mano para presionar el enganche que mantiene sujeto el limpiador y retire el limpiador.
Vuelva a poner el limpiador que ha retirado en la cubierta interna. Después de sustituir el limpiador, asegúrese de cerrar la cubierta interna.
Coloque el nuevo limpiador en la herramienta de limpieza.
Alinee el enganche del limpiador con el orificio de acople de la herramienta de limpieza. Sujete firmemente el limpiador e introduzca la herramienta de limpieza.
Apunte con el limpiador hacia abajo e inserte con cuidado la herramienta en el orificio que desee limpiar.
Asegúrese de apuntar con el limpiador hacia abajo. Las zonas que deben limpiarse disponen de etiquetas similares a (A).
Inserte la herramienta de limpieza por completo en el orificio y vuelva a sacarla.
Extraiga la herramienta de limpieza hasta que note que la punta de la herramienta se aleja de la superficie de limpieza de la unidad láser.
Repita el paso 8 dos o tres veces y, a continuación, retire la herramienta de limpieza.
Repita los pasos del 7 al 9 para limpiar todos los orificios (4 orificios) de la unidad láser.
Hay un total de cuatro orificios que se deben limpiar en la unidad láser.
Asegúrese de limpiarlos todos.
Sustituya la herramienta de limpieza.
(1) Acople la herramienta de limpieza al eje y gírela alrededor de él; después coloque el extremo (el lado del limpiador) sobre el enganche izquierdo.
(2) Coloque el lado derecho de la herramienta de limpieza sobre el enganche para situarlo cerca.
(3) Coloque la herramienta de limpieza en el enganche.
Cierre la cubierta frontal.
Volver arriba