# AJUSTE DE LA RESOLUCIÓN AL ESCANEAR(RESOLUCIÓN)

Esta función ajusta la resolución al escanear el original, permitiendo así una salida de alta calidad o de prioridad de velocidad dependiendo de la aplicación.

- La función Resolución se debe especificar antes de escanear el original.
- La configuración de resolución se aplica al realizar una copia en blanco y negro a tamaño completo.

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Resolución de escaneo].
Seleccione la resolución.
La resolución se puede establecer tanto para el alimentador de documentos como para el cristal de exposición.
Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Si utiliza la MX-4140N/MX-5140N, la resolución para el alimentador de documentos automático no podrá cambiarse (Quedará fijada en 600 x 600 dpi.).
Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Pulse la tecla [Inicio B/N] para comenzar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba