# ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

## Visión general

En esta sección se explica cómo colocar los originales en el alimentador de documentos automático.

- Si es necesario, puede colocar los originales de distintos tamaños juntos en el alimentador de documentos automático. En ese caso, utilice la función "Otros" en cada modo para establecer originales de tamaños mezclados.
- Antes de introducir los originales en la bandeja del alimentador de documentos, asegúrese de que ha extraído todas las grapas y clips.
- Si los originales presentan manchas de humedad debido a la utilización de líquido corrector, tinta o pegamento de correcciones de edición, espere a que se sequen antes de realizar las copias. De lo contrario, el interior de la máquina o el cristal de exposición podrían mancharse.
- No utilice los siguientes tipos de originales. Podrían producirse detecciones incorrectas del tamaño del original, atascos de los originales y manchas.
  Las transparencias u otro material transparente para realizar copias de seguridad, el papel de calco, el papel carbón, el papel térmico o los originales impresos con cinta entintada de transferencia térmica no deben introducirse a través del alimentador de documentos. Los originales que se van a introducir en el alimentador no deben estar dañados, arrugados ni doblados, ni deben tener hojas mal unidas ni orificios perforados. Los originales con múltiples orificios perforados diferentes del papel perforado de dos o tres orificios puede que no se introduzcan correctamente.
- Cuando utilice originales con dos o tres orificios, colóquelos de forma que el borde perforado se encuentre en una posición alejada a la ranura de alimentación de la bandeja de alimentación de documentos.

Tamaños de original admitidos

Tamaño mínimo del original | Tamaño máximo del original
--- | ---
Tamaño estándar (Tamaño mínimo que puede detectarse automáticamente) 148 mm (longitudinal) x 210 mm, o A5 5-1/2" (longitudinal) x 8-1/2" (transversal) Tamaño no estándar (Tamaño mínimo que se puede especificar manualmente) 131 mm (longitudinal) x 140 mm (transversal) 5-1/8" (longitudinal) x 5-1/2" (transversal) | Tamaño estándar (Tamaño máximo que se puede detectar automáticamente) 297 mm (longitudinal) x 420 mm (transversal) o A3 11" (longitudinal) x 17" (transversal) No se puede utilizar A3W (12" x 18"). Tamaño no estándar (Tamaño máximo que se puede especificar manualmente) Modo de copia: 297 mm (longitudinal) x 432 mm (transversal) 11-5/8" (longitudinal) x 17" (transversal) modo de envío de imágenes: 297 mm (longitudinal) x 1000 mm (transversal) 11" (longitudinal) x 39-3/8" (transversal)

Si el original no tiene un tamaño estándar, consulte las explicaciones siguientes para el modo que esté utilizando.

- COPIADORA "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DEL ORIGINAL"
- FAX "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS"
- ENVÍO DE IMÁGENES "ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS"

Gramajes de original admitidos

MX-4141N/MX-5141N | Escaneado a una cara: de 35 g/m2 a 128 g/m2 (de 9 lbs. a 34 lbs.) Escaneado a doble cara: de 50 g/m2 a 128 g/m2 (de 15 lbs. a 34 lbs.)
MX-4140N/MX-5140N | Escaneado a una cara: de 35 g/m2 a 128 g/m2 (de 9 lbs. a 34 lbs.) Escaneado a doble cara: de 50 g/m2 a 105 g/m2 (de 15 lbs. a 28 lbs.)

Para escanear originales de 35 g/m2 a 49 g/m2 (de 9 lbs a 14 lbs), utilice "Modo de Escaneo Lento" en la función "Otros". Si escanea sin utilizar la opción "Modo de Escaneo Lento", se pueden producir atascos de los originales.
Cuando está seleccionado "Modo de Escaneo Lento", no se puede utilizar el modo de escaneado automático a dos caras.

## Funcionamiento

Asegúrese de que no hay ningún original en el cristal de exposición.
Coloque el original.
MX-4140N/MX-5140N: Pueden insertarse hasta 100 hojas.
MX-4141N/MX-5141N: Pueden insertarse hasta 150 hojas.
Una vez terminado el escaneado en el alimentador de documentos automático, retire los originales de la bandeja de salida de los originales.
Volver arriba