# OPERACIONES COMUNES A TODOS LOS MODOS

## FINALIZADOR (APILADOR GRANDE)

Este dispositivo saca el papel ordenado al mismo tiempo que escalona cada juego. Si es necesario, grapa cada juego.
Para perforar el papel impreso, instale un módulo perforador opcional.

- Nombres de funciones
- Consumibles
- Mantenimiento del finalizador (apilador grande)

Nombres de funciones
×
Compilador de la grapadora
Apila temporalmente el papel para graparlo.
×
Bandeja de salida (bandeja superior, bandeja inferior)
Los documentos grapados y agrupados se disponen en esta bandeja.
La bandeja se puede deslizar. Extienda la bandeja para imprimir en papel de tamaño grande (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" y 8-1/2" x 13").
×
Cubierta superior
Abra esta cubierta para retirar el papel atascado.
×
Cubierta frontal
Abra esta cubierta para sustituir el cartucho de grapas o retirar un atasco de grapas.
Pulse el nombre para que aparezca información.

- Se necesita una unidad de paso del papel para instalar un finalizador (apilador grande), así como un stand/bandeja de papel de 1x500/2x500/2000 hojas.
- No coloque objetos pesados en el finalizador (apilador grande) ni ejerza presión sobre él.
- Un finalizador (apilador grande) no puede estar instalado de manera simultánea con un finalizador, un finalizador de encuadernado o un finalizador de encuadernado (apilador grande).
- Preste atención cuando encienda la máquina y durante el proceso de impresión, ya que la bandeja de salida podría moverse hacia arriba y hacia abajo.

Consumibles
El finalizador (apilador grande) necesita el siguiente cartucho de grapas:
Cartucho de grapas (aprox. 5000 grapas por cartucho x tres cartuchos)
AR-SC2
Mantenimiento del finalizador (apilador grande)
Cuando el cartucho de grapas se quede sin grapas, aparecerá un mensaje en el panel de control. Siga las instrucciones para sustituir el cartucho de grapas.

## FINALIZADOR (APILADOR GRANDE)

< 7 passaggi in tutto >
Sust itución del cartucho
Abra la cubierta frontal.
Saque las piezas verdes de la caja de grapas y tire de la caja primero hacia arriba y después hacia fuera.
Retire el cartucho de grapas vacío.
Pulse el botón de bloqueo para liberar la cubierta de la caja de grapas y, después, retire el cartucho de grapas.

Si aún quedan grapas, no es posible retirar el cartucho de grapas.

Inserte un cartucho de grapas nuevo en la caja de grapas.
Empuje el cartucho de grapas hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.

No retire el sello del cartucho antes de insertar el cartucho en la caja.

Tire del sello que sujeta las grapas directamente hacia fuera.
Empuje firmemente hacia dentro la caja de grapas para volver a colocarla.
Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Cierre la cubierta frontal.
Haga una impresión o copia de prueba en el modo ordenar y grapar para asegurarse de que el grapado se realice correctamente.
Volver arriba