# ZONA DE ESCANEADO

Para limpiar este componente utilice el limpiacristales que se encuentra guardado en el alimentador de documentos automático. Después de utilizarlo, vuelva a guardarlo en su sitio.

### Si se utiliza MX-4140N/MX-5140N

Abra el alimentador de documentos automático y retire el limpiacristales.
Limpie la zona de escaneado de documentos en el cristal de exposición con el limpiacristales.
Sustituya el limpiacristales.

### Si se utiliza MX-4141N/MX-5141N

Abra el alimentador de documentos automático y retire el limpiacristales.
Limpie la zona de escaneado de documentos en el cristal de exposición con el limpiacristales.
Una zona de escaneado está en el cristal de exposición y la otra está dentro del alimentador de documentos automático.
Abra la cubierta de la zona de escaneado del alimentador de documentos automático.
Presione el botón liberador para liberar la cubierta.
Limpie la zona de escaneado del alimentador de documentos automático.
Cierre la cubierta.
Vuelva a colocar el limpiacristales en su sitio.
Volver arriba