# LIMPIEZA DEL CARGADOR PRINCIPAL DEL TAMBOR FOTOCONDUCTOR

## Visión general

Si aparecen líneas negras o coloreadas después de haber limpiado el cristal de exposición y el alimentador de documentos automático, use el limpiador del cargador para limpiar el cargador principal que carga el tambor fotoconductor.

- Si la limpieza del cargador principal del tambor fotoconductor no resuelve el problema, tire hacia fuera del tirador y vuelva a empujarlo tres veces más.
- Cuando tire y empuje el tirador para limpiar el cargador, tire y empuje despacio de un extremo al otro.

## Funcionamiento

Abra la cubierta frontal.
Libere la caja de recogida de tóner.
Pulse el botón de liberación de la caja de recogida de tóner.
La caja de recogida de tóner caerá hacia delante tal como se muestra.
Sujete cuidadosamente la caja con las manos mientras la deja caer hacia delante hasta que se detenga.
Agarre el tirador de color verde para liberar el bloqueo y retire con cuidado el limpiador del cargador.
Limpie el cargador principal.
Empuje suavemente el limpiador del cargador hasta que quede totalmente introducido y extráigalo suavemente.
Introdúzcalo de manera que la etiqueta (A) del área que se va a limpiar y la etiqueta (B) del limpiador del cargador queden orientadas como se muestra en la ilustración.
Repita el paso 4 con cada uno de los demás cargadores principales.
Hay un total de 4 lugares que se deben limpiar en la máquina, tal y como se muestra.
Vuelva a colocar el limpiador del cargador en su posición original.
Empuje el depósito de recogida de tóner hacia el interior de la máquina.
Empuje la caja hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Cierre la cubierta frontal.
Volver arriba