# ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN

## Visión general

Pulse esta tecla para especificar el tamaño de envío como un tamaño de papel. Si el tamaño de envío especificado es superior al tamaño de escaneado, se aumentará la imagen. Si el tamaño de envío especificado es inferior al tamaño de escaneado, se reducirá la imagen.
El tamaño de envío no puede definirse cuando se selecciona [Tam. Gran.] como tamaño de escaneado o se especifica mediante valores numéricos.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Original].
Pulse la tecla [Tamaño Envío].
Pulse la tecla correspondiente al tamaño de envío deseado.
Una vez completada la configuración, pulse .
Dependiendo del tamaño del papel especificado para el "Tamaño Escaneo", podría no ser posible seleccionar algunos tamaños para el "Tamaño Envío". Las teclas de los tamaños que no se pueden especificar como tamaño de envío no se pueden pulsar.
Pulse la tecla "Orientación imagen" que corresponda a la orientación de la imagen original.
Si no se selecciona la configuración adecuada, es posible que no se transmita una imagen correcta.
Una vez completada la configuración, pulse .
Para establecer la configuración predeterminada de orientación de las imágenes, seleccione [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" y, acto seguido, seleccione [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Orientación imagen].
El porcentaje de reducción o ampliación utilizado se mostrará entre "Tamaño Escaneo" y "Tamaño Envío".
Volver arriba