# SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE TÓNER

## Visión general

Cuando el tóner se está acabando, aparece el mensaje "Prepare tóner".
Debe tener a mano un juego de cartuchos de tóner de repuesto para poder sustituir el cartucho de tóner tan pronto como se agote.
Mensaje de sustitución
Cuando el tóner se está acabando, aparece el mensaje "Lista para escanear la copia. (Prepare un nuevo cartucho de tóner.)". Cuando aparezca este mensaje, prepare un cartucho de tóner de repuesto.
Cuando la cantidad de tóner disminuya más, aparecerá el mensaje "Cambie el cartucho de tóner.". Cuando aparezca este mensaje, sustituya el cartucho de tóner.

Si continúa utilizando la máquina sin sustituir el cartucho, aparecerá el mensaje siguiente. Una vez que la máquina entre en este estado, no será posible llevar a cabo la impresión hasta que se sustituya el cartucho de tóner.
Los colores del tóner que se están agotando o que se han agotado se indican en ().
Y: tóner amarillo, M: tóner magenta, C: tóner cian y Bk: tóner negro
Sustituya el cartucho de tóner por uno del color correspondiente.

- No arroje el cartucho de tóner al fuego. El tóner podría salir proyectado y provocar quemaduras.
- Almacene los cartuchos de tóner fuera del alcance de los niños.
- Si el cartucho de tóner se guarda sobre un extremo, el tóner podría endurecerse y quedar inservible. Guarde siempre los cartuchos de tóner sobre su lateral.
- Si se usa un cartucho de tóner que no sea el recomendado por SHARP, puede que la máquina no proporcione toda la calidad y el rendimiento esperados y es posible que la máquina sufra daños. Asegúrese de usar un cartucho de tóner recomendado por SHARP.

- Si se agota alguno de los colores de tóner (incluido el tóner negro), no se podrá imprimir en color.
  Si se agota el tóner Y, M o C pero sigue quedando tóner Bk, la impresión se lleva a cabo en blanco y negro.
- Según sus condiciones de uso, puede que el color aparezca más claro o que la imagen aparezca borrosa.

- Asegúrese de instalar cuatro cartuchos de tóner (Y/M/C/Bk).
- Conserve los cartuchos de tóner usados en una bolsa de plástico (no los tire). El técnico de servicio los recogerá.
- Para ver la cantidad aproximada de tóner que queda (indicado en %), mantenga pulsado el botón [Pantalla de inicio] durante la impresión o cuando la máquina esté inactiva. Cuando el porcentaje se sitúe entre "25-0%", consiga un cartucho de tóner de repuesto para sustituirlo antes de que el tóner se agote.
- Cuando se agote el tóner mientras se muestra la pantalla de inicio, aparecerá el mensaje [Tóner Vacío] en la esquina superior derecha de la pantalla.

## Funcionamiento

Abra la cubierta frontal.
Tire del cartucho de tóner hacia usted.
Extraiga suavemente el cartucho de tóner en posición horizontal.
Si el cartucho se extrae bruscamente, el tóner podría desparramarse.
(Ejemplo) Sustitución del cartucho de tóner amarillo
Sujete el cartucho de tóner con las dos manos como se muestra en la ilustración y extráigalo lentamente de la máquina.
Saque un nuevo cartucho de tóner del paquete y agítelo horizontalmente cinco o seis veces.
Inserte lentamente el nuevo cartucho de tóner en posición horizontal.
No se puede instalar un cartucho de tóner de un color diferente. Asegúrese de instalar un cartucho de tóner del mismo color.
Empuje el cartucho hasta que quede bloqueado en su sitio.
Siga empujando el cartucho hacia dentro hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Cierre la cubierta frontal.
Una vez sustituido el cartucho de tóner, la máquina pasa automáticamente al modo de ajuste de imagen. No abra la cubierta frontal durante este proceso.
Volver arriba