# ENVÍO DE LA MISMA IMAGEN A VARIOS DESTINOS(RETRANSMISIÓN)

## Visión general

Puede enviar la misma imagen escaneada a varios destinos de escaneado, Internet fax o fax, en una única operación.
Una única operación le permitirá enviar datos a un máximo de 500 destinos, incluidos los trabajos de envío reservados. (Por ejemplo, si ya se han reservado trabajos de retransmisión con 450 destinos, se pueden retransmitir datos hasta un máximo de 50 destinos.)
Conviene almacenar los destinos que se usan frecuentemente para retransmisión en forma de contactos o grupos.
Pueden almacenarse un máximo de 500 destinos en un contacto. Para la retransmisión, puede bastar con pulsar la tecla del contacto o del grupo para recuperar varios números de fax.
También puede enviar faxes con la tecla de acceso directo estableciendo la casilla de verificación [Definir Dirección como Habitual] como cuando se registren direcciones. Si desea eliminar temporalmente un destino de entre las direcciones almacenadas, abra la pantalla de confirmación de detalles y elimine el destino en dicha pantalla.
Se efectúa la transmisión; se ignoran los hipervínculos con direcciones de Escanear a FTP y de Escanear a carpeta de red.

- Si el original es en color y el modo de color se establece como "Todo color", el original se enviará en Mono 2 en los modos Internet fax o fax. Los originales largos se envían también en Mono 2.
- Si desea enviar la misma imagen como fax a todos los destinos, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección fax] en el panel de acciones.

Para registrar destinos en un contacto o un grupo:
En la pantalla inicial o en la pantalla de la libreta de direcciones, pulse la tecla [Registrar/Modificar dirección] en el panel de acciones, o pulse el icono [Registrar/Modificar Dirección en Libreta de Direcciones] en la pantalla inicial. Para obtener más información, consulte "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE ENTRADA DIRECTA" y " ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL" o "ALMACENAMIENTO DE GRUPOS".

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Especifique todos los destinos.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

- Las teclas de acceso directo que no se pueden utilizar para una retransmisión se encuentran difuminadas para evitar que se seleccionen.
- Si se especifica una dirección de Escanear a FTP o Escanear a carpeta de red en una retransmisión, la transmisión de correo electrónico de hipervínculo no se producirá.

- Para cambiar de un tipo de entrega a otro (Para/Cc/Bcc), pulse .
- Si está activada [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Entre la clave de direc. en configuración relé] en "Modo Configuración", pulse antes de especificar el siguiente destino.
- Si desea enviar la misma imagen (Mono 2) para la dirección de fax a todos los destinos, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección fax] en el panel de acciones.
- Si desea enviar la misma imagen (Mono 2) para la dirección de Internet fax a todos los destinos, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección de I-Fax] en el panel de acciones.

Pulse la tecla [Confirmar dirección] en el panel de acciones.
Confirme el destino.
Para cancelar un destino especificado:
Pulse la tecla del destino que desea cancelar para liberar la selección.
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR".

- Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
  Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
  Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio]. Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, a continuación, pulse la tecla [Read-End].
  Se oirá un pitido para indicar que ha finalizado la transmisión.

Volver arriba