# IMPRESIÓN Y ENVÍO SIMULTÁNEOS

## Visión general

Esta función imprime desde la máquina los datos creados en una aplicación y simultáneamente los manda a las direcciones almacenadas en la máquina.
La función permite completar dos tareas, la impresión y el envío, con una sola operación del controlador de la impresora.

- Las direcciones deben estar almacenadas con antelación en la máquina. Para obtener más información, consulte "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE ENTRADA DIRECTA" y " ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL".
- Deberá completar los preparativos para utilizar la función de envío de la máquina. Para obtener más información, consulte las explicaciones de cada función de envío.

- Esta función está disponible en los entornos Windows.
- Esta función puede usarse si se utiliza el controlador de impresora PCL6.
- No es posible imprimir y enviar datos simultáneamente si dentro de [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Ajustes Impresora] → [Ajustes Predeterminados] → [Prohibir Uso de Función Envío en Impresión] está seleccionado.

## Funcionamiento

Windows
Haga clic en la ficha [Gestión de trabajos] y pulse el botón [Imprimir y Enviar].
Seleccione la casilla de verificación [Imprimir y Enviar] para que aparezca la marca .
Haga clic en el botón [Obtener Libreta de Direcciones].
De la lista "Libreta de direcciones", seleccione las direcciones a las que desea enviar los datos y, a continuación, haga clic en el botón [Agregar] para agregar la dirección a la lista "Destino".

- Si desea enviar los datos a todas las direcciones, haga clic en el botón [Agregar Todos].
- Para borrar una dirección de la lista "Destino", seleccione la dirección y haga clic en el botón [Borrar]. Si desea borrar todas las direcciones, haga clic en el botón [Borrar todos].

Pueden especificarse hasta 50 destinos.
Haga clic en el botón [OK].
Los ajustes de configuración del controlador de impresora se aplicarán a la configuración del envío.
Volver arriba