# SUSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE TÓNER

## Visión general

El depósito de recogida de tóner recoge el exceso de tóner que se produce durante la impresión. Cuando dicho depósito se llena, aparece el mensaje "Sustituir depósito de tóner usado".

- No arroje el depósito de recogida de tóner al fuego. El tóner podría salir proyectado y provocar quemaduras.
- Almacene los depósitos de recogida de tóner fuera del alcance de los niños.

## Funcionamiento

Abra la cubierta frontal.
Libere la caja de recogida de tóner usada.
Pulse el botón de liberación de la caja de recogida de tóner.
La caja de recogida de tóner caerá hacia delante tal como se muestra abajo. Espere hasta que la caja se detenga.
Conserve el limpiador de repuesto que no se ha usado.
Almacénelo en la parte izquierda del nuevo depósito de recogida de tóner.
Retire el depósito de recogida de tóner.
Sujete el depósito de recogida de tóner con las dos manos y levántelo lentamente.
Coloque el depósito de recogida de tóner en una superficie plana.
Coloque una hoja de papel, como la de un periódico, en la superficie antes de colocar el depósito de recogida de tóner.

- No coloque los orificios mirando hacia abajo, ya que el tóner usado podría desparramarse.

Retire los sellos que hay alrededor de los orificios.
Agarre el borde de cada sello y tire de él.
Hay 4 sellos. Retire todos los sellos.
Tape los orificios.
Agarre el borde de cada sello de color negro e insértelo en un orificio de la caja para tapar el orificio.
- Hay 4 sellos. Tape todos los orificios.
- Conserve las cajas de recogida de tóner que ha retirado en una bolsa de plástico (no las tire). El técnico de servicio las recogerá.
Instale un nuevo depósito de recogida de tóner.
Introduzca la caja desde arriba inclinándola. (En la dirección opuesta a la dirección en la que la extrajo.)
Empuje el depósito de recogida de tóner hacia el interior de la máquina.
Empuje la caja hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Cierre la cubierta frontal.
Volver arriba