# CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES

Las opciones relacionadas con la función de envío de imagen (correo electrónico, fax de Internet, etc.) se pueden configurar.
Para ver una explicación de la configuración relacionada con la función de fax, consulte "CONFIGURACIÓN DE ENVÍO DE IMAGEN - FUNCIONES DE FAX".
Las opciones de las siguientes operaciones se aplican a todas las funciones de envío de imágenes.
Ajustes Predeterminados
Mantenga la conf. un momento después de finalizar el escaneo
Utilice esta opción para mantener la configuración después de que termine el escaneado (hasta que se active el modo de borrado automático).
Configuración Predeterminada Del Display
Seleccione cualquiera de las siguientes 5 pantallas iniciales que aparecen cuando se pulsa la tecla [Enviar Imagen] o la tecla [BT] en la pantalla del Modo Envío de imágenes.

- Correo electrónico
- Carpeta de red
- FTP/escritorio
- Internet-Fax
- Fax
- Entrada Datos

Aplicar direcciones sólo de modos de envío
Cuando se selecciona una dirección en la libreta de direcciones, sólo se aplican las direcciones mostradas en el modo de restricción.
Se da mayor prioridad a la visualización de la libreta de direcciones.
Si se activa el modo de envío de imágenes, se mostrará la agenda en lugar de la pantalla inicial de ese modo.
En "Modo de Ajuste", si se ha configurado una dirección predeterminada seleccionando [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Direcc. predet.] → [Conf. Dirección Predeterminada], no se podrá usar la función [Se da mayor prioridad a la visualización de la libreta de direcciones.].
Categoría visualizada por defecto
Seleccione una categoría que se visualice por defecto.

- Ninguna
- Uso Frecuente
- Categorías de 1 a 32

Ampliación de la libreta de direcciones
Aparece una libreta de direcciones ampliada.
Mostrar todos los tipos de direcciones independientemente del modo que se visualice actualmente.
Muestra todos los destinos con independencia del modo visualizado cuando se habilita esta opción.
Orientación imagen
Establece la orientación predeterminada de la imagen.
Configuración de Resolución Inicial
Dispone de las opciones siguientes para las resoluciones predeterminadas de los modos de escáner, Internet fax y fax comunes.
Ajustes comunes del escáner
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Correo electrónico
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internet-Fax
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Fax
Caracteres normales y pequeños*, Fino*, Ultra Fino*
* Medio Tono
Aplicar resolución estab. al guardar
Cuando se utiliza una imagen almacenada mediante el archivo de documentos, se aplica la opción de resolución almacenada con la imagen.
Ajustes de Exposición Predeterminados
Se utiliza para establecer el valor de exposición predeterminado para escanear un documento en el modo de envío de imágenes. Seleccione [Auto.] o [Manual]. Si selecciona [Manual], defina la exposición en uno de los cinco niveles.
Tipo de Imagen Original Predeterminada
Seleccione el tipo de original antes de habilitar la transmisión a una resolución adecuada para el original (sólo en modo de escaneado y el del escaneado de dispositivo de memoria USB).
Pueden configurarse las opciones siguientes:

- Texto/Foto impr.
- Texto/Foto.
- Texto
- Fotografía
- Fotografía Impresa
- Mapa

Cuando se determina la exposición en [Auto.], no se puede elegir un tipo de original predeterminado.
Nitidez
Se utiliza para enfatizar el contorno de la imagen de forma que se pueda ver con claridad a la hora de escanear un documento en el modo de envío de imágenes. Se puede definir en cualquier de los cinco niveles disponibles.
Contraste
Se utiliza para ajustar el contraste de la imagen para escanear un documento en el modo de envío de imágenes. Se puede definir en cualquier de los cinco niveles disponibles.
Enviar la misma imagen enviada en modo fax/I-fax
Se utiliza para habilitar o deshabilitar la opción predeterminada. Habilite esta función para enviar la misma imagen simultáneamente mediante los modos de fax o de fax de Internet con otro modo.
Si esta función está deshabilitada, se enviará la imagen que se haya especificado con cada una de las configuraciones de escaneado a Correo electrónico, FTP, Escritorio y Carpeta de red.
Entre la clave de direc. en configuración reemisión
Esta función obliga al usuario a pulsar la tecla [Sig. Dirección] antes de introducir el siguiente destino durante el multienvío.
Si se activa esta opción, no podrá omitirse la tecla [Sig. Dirección], aunque la siguiente dirección se especifique mediante una tecla de acceso directo.
Si un usuario trata de escribir la nueva dirección sin pulsar la tecla [Sig. Dirección], sonará una doble señal y la entrada será rechazada.
Sonido de Escaneado Completo
Define el sonido de finalización del escaneado que se oirá cuando se escanea un original.
Desactivar Cambio de Orden de Visualización
Desactiva la realización de cambios en el orden de visualización (orden de número de búsqueda, ascendente, descendente).
Una vez definida, la secuencia de visualización no se puede cambiar. El orden visualizado permanecerá fijo según el orden efectivo cuando se habilitó esta opción.
Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos
Esta función conserva en la memoria los faxes recibidos y los faxes por Internet, sin imprimirlos. Los faxes pueden imprimirse introduciendo una contraseña (valor predeterminado: 0000) con las teclas numéricas.
Contraseña
Cuando la opción [Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos] esté activada, especifique la contraseña (número de cuatro dígitos).
Estos ajustes sólo se pueden configurar cuando no se reciban datos en la memoria de la máquina (excluidos los datos de un buzón de memoria de reemisión o confidencial).
Sello de Verificación Predeterminado
Se utiliza para habilitar o deshabilitar la opción predeterminada. Habilite esta opción para estampar siempre el sello de verificación en el original que ya se haya escaneado mediante el alimentador de documentos automático.
Ajuste del Ancho de Borrado
Se utiliza para definir el ancho de borrado predeterminado para la función de borrado. Especifique un valor entre 0 mm (0") y 25 mm (1") en intervalos de 3 mm (1/8") para el borrado de bordes y de parte central.
Salida con hora especificada de los datos recibidos
Esta función está disponible cuando está habilitado Ajuste Verificación Imagen Recibida.
* Se muestra cuando se ha instalado un kit de expansión de facsímil o un kit de expansión de Internet-Fax. Si "Salida con hora especificada de los datos recibidos" se establece en , esta opción se desactiva.
Si "Cambiar Contraseña" o "Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos" se establecen en , el campo de introducción de contraseña se desactiva.
ACTIVAR/DESACTIVAR CONFIGURACIONES
Ajustes para Desactivar el Registro
Se utiliza para bloquear el almacenamiento de destinos. El almacenamiento desde la máquina, desde el modo de configuración (versión Web) y desde un PC pueden bloquearse por separado.
Des. el dest. de reg. del panel de op.
Desactiva el control de direcciones desde la máquina.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo (Entr. Directa)
- Grupo (Libreta de Direcciones)
- Contactos

Selecc. Todo: selecciona todos los elementos.
Borrar Comprobados: borra todas las selecciones.
Desact. el dest. de reg. de la pág. web
Desactiva el registro del destino desde el modo de configuración (versión Web).
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Grupo (Entr. Directa)
- Grupo (Libreta de Direcciones)
- Individual

Selecc. Todo: selecciona todos los elementos.
Borrar Comprobados: borra todas las selecciones.
Desactivación de Registro/Eliminación del Programa
Se utiliza para impedir la eliminación y la modificación de las opciones de envío de imágenes en programas de trabajo.
Prohibir Todo Registro de Elementos de Programa
Esto impide utilizar la libreta de direcciones cuando se almacena un programa.
Desactivar el Reg. del Cuadro de Memoria
Desactiva todos los tipos de registro del buzón de memoria.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:
Memoria de Polling, Confidencial, Retransmisión con Reemisión (Entr. Directa), Retransmisión con Reemisión (Libreta de Direcciones)
Desactivar el Reg. de Destinos mediante Búsq.
Global de Dir. Desactiva el control de direcciones desde la búsqueda de direcciones global.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:
Correo electrónico, Fax Internet, Fax
Selecc. Todo: selecciona todos los elementos.
Borrar Comprobados: borra todas las selecciones.
Desactivar el Registro Utilizando Network Scanner Tool
Deshabilita el control de direcciones desde las herramientas Network Scanner Tools.
Utilice esta opción para suprimir el almacenamiento de los datos de otra máquina a través de la libreta de direcciones de direccionamiento interno.
Desactivar reenvío a través de la red
Impide el direccionamiento interno.
Aj.para desact. transmis.
Estas opciones se utilizan para desactivar las siguientes operaciones de transmisión.
Des. [reen.] en modo envío imag.
Esta opción desactiva la tecla [Reenviar] en la pantalla inicial del modo de envío de imágenes.
Desact. selecc. de libreta de dir.
Desactiva la selección de destinos de la libreta de direcciones.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico
- FTP
- Escritorio
- Carpeta de red
- Internet-Fax (inclusive SMTP directo)
- Fax

Selecc. Todo: selecciona todos los elementos.
Borrar Comprobados: borra todas las selecciones.
Desactivar la Entrada Directa
Desactiva la entrada directa de direcciones de destino y otras.
Configure el valor de cada uno de los elementos siguientes:

- Correo electrónico
- Carpeta de red
- Internet-Fax (inclusive SMTP directo)
- Fax

Selecc. Todo: selecciona todos los elementos.
Borrar Comprobados: borra todas las selecciones.
Desact. transmis. PC-I-Fax
Impide la transmisión de PC-I-Fax.
Desact. transmis. PC-Fax
Impide la transmisión de PC-Fax.
Nombre y número propio definido
Almacena la información del remitente de fax o Internet-Fax.
Registro de Datos del Remitente
Sirve para guardar el nombre del remitente para envíos de fax y Internet fax, su número para envíos de fax y su dirección para envíos Internet fax. En la parte superior del fax recibido se imprimirán el nombre y el número de fax del remitente o la dirección de Internet del remitente que se habían guardado.
Nombre de Remitente
Especifique el nombre del remitente. Se puede especificar un máximo de 20 caracteres para el nombre del remitente.
Número de fax del remitente
Define el número de fax del remitente.
Para insertar una pausa entre los dígitos del número, pulse la tecla [-].
Para insertar un espacio entre los dígitos del número, pulse la tecla [Espacio].
Dirección propia de I-Fax
Especifique una dirección del remitente predeterminada (56 caracteres como máximo).
Registro de Selección de nombre propio
Almacena el nombre del remitente utilizado en "Seleccionar Nombre Propio" en otra función. Pueden almacenarse hasta 18 nombres de remitentes.
Añadir Nuevo
Almacene un nombre de remitente. Se puede almacenar un máximo de 20 caracteres.
Tras especificar el nombre de usuario, pulse la tecla [Almacenar].
El número de registro más bajo que esté por utilizar entre el 01 y 18 se asignará automáticamente al nombre de remitente. No puede cambiarse este número.
Lista de nombres de remitentes
Muestra una lista con los nombres de los remitentes almacenados.
Cuando se seleccione el nombre de un remitente, se borrará.
Volver arriba