# FINALIZADOR

## Visión general

Este dispositivo saca el papel ordenado al mismo tiempo que escalona cada juego. Si es necesario, grapa cada juego.
Para perforar el papel impreso, instale un módulo perforador opcional.

- Nombres de funciones
- Consumibles
- Mantenimiento del finalizador

Nombres de funciones
A continuación se describen las partes que aparecen cuando el finalizador está abierto.
×
Bandeja de salida
Los documentos grapados y agrupados se disponen en esta bandeja.
La bandeja se puede deslizar. Extienda la bandeja para imprimir en papel de tamaño grande (A3W, A3, A4R, B4, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K y 16KR).
×
Palanca
Utilícela para mover el finalizador con el fin de retirar un atasco de papel, sustituir las grapas o retirar un atasco de grapas.
×
Contenedor de desechos resultantes de la perforación (si hay instalado un módulo perforador)
Almacena los restos de papel resultantes de la perforación.
×
Cubierta frontal
Abra esta cubierta para retirar un atasco de papel, sustituir las grapas, retirar un atasco de grapas o extraer la caja de desechos resultantes de la perforación.
×
Caja de grapas
Contiene el cartucho de grapas. Extraiga la caja para sustituir el cartucho de grapas o retirar un atasco de grapas.
×
Palanca de liberación de la caja de grapas
Utilícela para retirar la caja de grapas.
Pulse el nombre para que aparezca información.

- No se puede instalar un finalizador si ya hay instalado un finalizador (stacker grande), un finalizador de encuadernado o un finalizador de encuadernado (stacker grande).
- Preste atención cuando encienda la máquina y durante el proceso de impresión, ya que la bandeja de salida podría moverse hacia arriba y hacia abajo.

Consumibles
El finalizador necesita el siguiente cartucho de grapas:
Cartucho de grapas (aprox. 5000 grapas por cartucho x tres cartuchos)
MX-SCX1
Mantenimiento del finalizador
Cuando el cartucho de grapas se quede sin grapas, aparecerá un mensaje en el panel de control. Siga las instrucciones para sustituir el cartucho de grapas.

## Funcionamiento

Sustitución del cartucho
Abra la cubierta.
Mientras presiona la palanca hacia la izquierda, deslice el finalizador hacia el mismo lado hasta que se detenga.
Deslice con cuidado el finalizador hasta que se detenga.
Baje la palanca de liberación de la caja de grapas y retire la caja.
Tire de la caja de grapas hacia la derecha.
Retire el cartucho de grapas vacío de la caja de las grapas.
Inserte un cartucho de grapas nuevo en la caja de grapas, tal y como se muestra.
Empuje el cartucho de grapas hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Sustituya la caja de grapas.
Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Vuelva a deslizar el finalizador hacia la derecha.
Deslice con cuidado el finalizador hacia la derecha hasta que quede bloqueado en su posición original.
Cierre la cubierta.
Haga una copia de prueba en la función ordenar y grapar para asegurarse de que el grapado se realice correctamente.
Haga una copia de prueba en la función ordenar y grapar para asegurarse de que el grapado se realice correctamente.
Volver arriba