# PARTE SUPERIOR

En esta sección se describen los nombres y las funciones de las distintas partes del interior de la máquina.
×
Cartuchos de tóner
Este cartucho contiene tóner.
Cuando se agote el tóner en un cartucho, sustitúyalo por uno nuevo.
- SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE TÓNER
×
Unidad de fijación
En esta zona se aplica calor para fijar la imagen transferida al papel.
La zona de la unidad de fijación está caliente. Tenga cuidado de no quemarse cuando retire el papel atascado.
×
Banda de transferencia
Durante la operación de impresión a todo color, las imágenes de tóner de cada uno de los cuatro colores de los diferentes tambores fotoconductores se combinan en la banda de transferencia.
Durante la operación de impresión en blanco y negro, sólo se transfiere la imagen de tóner negro a la banda de transferencia.
No toque ni dañe la banda de transferencia.
De lo contrario, la imagen podría aparecer defectuosa.
×
Bandeja bypass
Utilice esta bandeja para introducir el papel manualmente.
- CARGA DE PAPEL EN LA BANDEJA BYPASS
×
Cubierta de la sección de inversión del papel
Esta unidad se usa para dar la vuelta al papel cuando se realizan impresiones a dos caras. Abra esta cubierta para retirar el papel atascado.
×
Interruptor de alimentación principal
Utilice este interruptor para encender la máquina.
Cuando utilice las funciones de fax o Internet fax, asegúrese de que este interruptor esté en posición .
- CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
×
Caja de recogida de tóner
Esta caja recoge el exceso de tóner que queda después de imprimir.
- SUSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE TÓNER
Un técnico de servicio recoge los depósitos de recogida de tóner.
×
Botón de liberación de la caja de recogida de tóner
Pulse este botón cuando necesite liberar el bloqueo de la caja de recogida de tóner para sustituir la caja de recogida de tóner o limpiar la unidad láser.
- LIMPIEZA DE LA UNIDAD LÁSER
- SUSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE RECOGIDA DE TÓNER
×
Asa
Extráigala y agárrela para mover la máquina.
×
Cubierta lateral derecha de la bandeja de papel
Ábrala para retirar los atascos de papel de la bandeja 1 o 2.
×
Cubierta lateral derecha del stand/bandeja de papel de 1x500/2x500/2000 hojas
Abra esta cubierta para retirar los atascos de papel de la bandeja 3 o 4.
×
Palanca de liberación de la cubierta lateral derecha
Para retirar el papel atascado, tire de la palanca hacia arriba y manténgala en esa posición para abrir la cubierta lateral derecha.
×
Cubierta lateral derecha
Abra esta cubierta para retirar el papel atascado.
Pulse el nombre para que aparezca información.
Volver arriba