# SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE SELLADO

## Visión general

Si hay instalada un unidad de sellado (AR-SU1) en el alimentador de documentos automático y el sello cada vez es más claro, sustituya el cartucho de sellado (AR-SV1).
Consumibles
Cartucho de sellado (2 en cada paquete) AR-SV1

## Funcionamiento

### Si se utiliza MX-4140N/MX-5140N

Abra el alimentador de documentos automático.
Abra los soportes del alimentador de documentos automático que sostienen la hoja de presión original.
Abra los soportes (dos) de los laterales derecho e izquierdo.
Agarre la pestaña de la unidad de sellado y extraiga la unidad.
Extraiga el cartucho de sellado (A).
Instale un cartucho de sellado nuevo.
Empuje la unidad de sellado hacia dentro.
Empuje la unidad de sellado hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Vuelva a colocar la hoja de presión original.
Empuje los soportes hasta que un "clic" le indique que están en su sitio.
Cierre el alimentador de documentos automático.

### Si se utiliza MX-4141N/MX-5141N

Abra el alimentador de documentos automático.
Retire la placa posterior de documentos del alimentador de documentos automático.
Retire la placa lentamente. Coloque la placa que ha retirado con el lado que estaba sujeto boca arriba sobre el cristal de exposición.
Agarre la pestaña de la unidad de sellado y extraiga la unidad.
Extraiga el cartucho de sellado (A).
Instale un cartucho de sellado nuevo.
Empuje la unidad de sellado hacia dentro.
Empuje la unidad de sellado hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Cierre el alimentador de documentos automático para fijar la placa posterior de documentos.
Si se cierra el alimentador de documentos automático, la placa posterior de documentos situada sobre el cristal de exposición queda fijada al alimentador de documentos automático.
Asegúrese de que la placa posterior de documentos quede firmemente sujeta al alimentador de documentos automático y después cierre el alimentador de documentos automático.
Si la placa posterior de documentos no ha quedado firmemente sujeta, retire la placa y cierre de nuevo el alimentador de documentos automático para fijarla bien.
Volver arriba