# OPCIONES VARIAS

Se pueden definir varios dispositivos montados en la máquina.
Configuración detector de Tamaño Original
Se puede seleccionar uno de los ocho grupos de tamaños originales estándar que se muestran a continuación para que lo detecte la función de detección del tamaño original.

Selecciones | Tamaños originales detectables
--- | ---
Cristal de exposición | Bandeja del alimentador de documentos (alimentador automático de documentos)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5 y B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R y 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K y 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5 y B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5")
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5 y B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2")
Pulgada-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R y 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Pulgada-2 | 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11"x17", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"
Pulgada-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R y 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11"x17", 8-1/2"x13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2"

Cancelar Detección en Cristal de Exposición
La detección del tamaño original en el cristal de exposición se puede desactivar. Si se hace así, todos los originales que se coloquen en el cristal de exposición se tomarán como originales de tamaño especial.
Desactivación de alimentador documentos
Utilice esta configuración para evitar el uso del alimentador de documentos automático, por ejemplo cuando presente fallos de funcionamiento. (Una vez habilitada esta configuración, todavía pueden realizarse operaciones de escaneado con el cristal de exposición.)
Modo de Alimentación Original
En los modos de copia, envío de imagen, escanear a disco duro y almacenamiento en dispositivo de memoria externa, es posible configurar los siguientes modos de alimentación de originales. Si un modo se utiliza con frecuencia, podrá ahorrarse seleccionarlo entre los modos cada vez que necesite utilizarlo.

- Original tamaño mezcl. (misma anchura (sólo modo copia))/Ancho Diferente
- Modo de Escaneo Lento
- Omitir Página en Blanco*

* Excepto modo de fax y modo de fax de Internet.
Desactivación de impresión dúplex
Se utiliza para desactivar la impresión a dos caras, por ejemplo si se produce algún problema con el módulo dúplex.
Desactivar la Bandeja de Gran Capacidad
Esta configuración se utiliza para impedir el uso de la bandeja de gran capacidad, por ejemplo si se produce algún problema con ella.
Desactivar el Cajón de Papel Opcional
Esta configuración se utiliza para desactivar el cajón de papel opcional, por ejemplo si se produce algún problema con él.
Desact. Conf. de Bandeja
Esta opción se utiliza para restringir las configuraciones de la bandeja (excepto de la bandeja bypass).
Desactivar el Finalizador
Esta configuración se utiliza para impedir el uso del finalizador (o finalizador de encuadernado), por ejemplo si se produce algún problema con él.
Desactivar el Agrupado
Desactiva una agrupación.
Desactivar el Grapador
Esta configuración se utiliza para impedir el uso del grapador, por ejemplo si se produce algún problema con el grapador del finalizador (o finalizador de encuadernado).
Ajuste de Posición de Encuadernado
Esta opción se utiliza para ajustar la posición de la grapa (posición de pliegue de encuadernado) cuando se ha instalado un finalizador de encuadernado y se usa la función de encuadernador.
El valor se puede ajustar en incrementos de 0,2 mm dentro de un rango de +/-5,0 mm desde la posición de inicio de cada tamaño de papel.
Desactivar el Perforador
Esta configuración se utiliza para impedir el uso del perforador, por ejemplo si se produce algún problema con el módulo perforador del finalizador (o finalizador de encuadernado).
Desactivar el Modo Color
(Cuando existen problemas relacionados con el color.)
Cuando existen problemas relacionados con el color y no se puede imprimir, se bloqueará temporalmente el uso del modo de color. La impresión en blanco y negro seguirá siendo posible.
Esta función sólo debe usarse con carácter de emergencia. Una vez activada esta opción, sólo el servicio técnico podrá cancelarla. Póngase en contacto en seguida con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano que aparezca en la Guía de inicio rápido para que un técnico anule la configuración y solucione el problema.
Configuración de Selección de Papel Auto.
Se pueden especificar los tipos de papel* que seleccionará la función de selección de papel automática. Elija una de las opciones siguientes:

- Papel normal
- Papel normal y reciclado
- Papel Reciclado

La función Selección de Papel Automática no configurará ningún tipo de papel diferente de los especificados mediante esta opción.

*
  El tipo de papel definido para cada bandeja de papel mediante la selección de [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Config. Band. de Papel].

Conf. de la Conexión Tándem
Sírvase de esta opción para configurar el número de puerto y la dirección IP de la máquina utilizada como la máquina esclava en tándem cuando utilice dos máquinas como impresoras de red a través del protocolo TCP/IP.
Desactivar el Modo de Máquina Principal
Active esta opción para impedir la transmisión en tándem. (Esta opción no suele ser necesaria.)
Desactivar el Modo de Máquina Secundaria
Active esta opción para impedir la recepción en tándem. (Esta opción no suele ser necesaria.)
Para utilizar la función de tándem cuando esté activada la autenticación de usuario, deberá usarse el mismo nombre de usuario y contraseña, tanto en la máquina principal como en la esclava. Si no se especifica el mismo nombre de usuario y contraseña, es posible que el recuento de páginas no se agregue al recuento de usuarios adecuado, o bien es posible que sólo imprima la máquina principal.
El valor predeterminado de fábrica para el número de puerto es [50001]. A menos que experimente problemas con esta configuración, no modifique el número de puerto.
Cambio Automático de Bandejas del Finalizador
Si el número de hojas de la bandeja del finalizador superior alcanza el límite, la salida cambiará automáticamente a la bandeja inferior.
Detec. estánd. en modo color auto
Cuando el modo de color se define en automático en el modo de copia, el punto de discriminación para detectar si los originales son en color o en blanco y negro puede definirse en uno de los 5 niveles disponibles. Cuando está establecido en [B/N + próx.], los originales son más fáciles de reconocer como blanco y negro. Cuando está establecido en [Color + próx.], los originales son más fáciles de reconocer como color.
Ajuste de Registro
Se pueden definir varios dispositivos montados en la máquina.
Si los colores están desplazados en la superficie impresa cuando se realiza una impresión en color, se pueden ajustar las posiciones de los colores.
Si desea aclarar el color seleccionado, pulse la tecla [Auto Ajuste] para ajustar la exposición. Al pulsar la tecla, aparecerá un mensaje. Pulse la tecla [Ejecutar].
Optimización del Disco Duro
Se pueden definir varios dispositivos montados en la máquina.
Esta función optimiza el disco duro de la máquina mediante la desfragmentación de los datos. Si hay un trabajo en marcha, aparecerá un mensaje y la optimización no comenzará hasta que no termine el trabajo. Durante la optimización, no se puede hacer lo siguiente:

- Acceder al modo de configuración (versión Web) ni recibir datos de impresión.
- Usar teclas del panel de control.
- Apagar la máquina con el interruptor principal de encendido.
- Desconectarse automáticamente.

Una vez finalizada la optimización, la máquina volverá a iniciarse.
Cuando la función de archivo de documentos se usa con frecuencia y la salida de los archivos parece algo lenta, la optimización del disco duro puede mejorar el rendimiento.
Modo de limpieza de la fusión
Utilice esta función para limpiar la unidad de fusión de la máquina cuando aparezcan puntos o cualquier otro tipo de suciedad en la cara impresa del papel. Cuando se ejecuta esta función, sale un papel impreso en "V" y se limpia la unidad de fusión.
Si no se aprecia ninguna mejora al utilizar la función por primera vez, vuelva a utilizarla.
Ajustes del control de fusión
Sirven para controlar la temperatura de fusión del tóner según el peso del papel.
Estas opciones se pueden aplicar al papel normal, reciclado, perforado, preimpreso, con membrete, coloreado y de tipo de usuario.
Puede seleccionar "60 g/m2 a 89 g/m2" o "90 g/m2 a 105 g/m2" ("16 a 23 lbs" o "23+ a 28 lbs").

- Asegúrese de que utiliza solamente papel cuyo peso esté comprendido en el rango especificado aquí. No mezcle papel normal u otro papel de distinto rango con el papel de la bandeja.
- Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN" en "ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA".

Impresión de Listados
Para especificar la impresión [Una Cara] o [Dos Caras] en Lista de Impr.
Reducir rayas negras
Especifique si ha de usarse la reducción de rayas negras.
La reducción de rayas negras puede utilizarse con las funciones Escanear el Original, Copia, Envío de Imágenes y Escanear a disco duro.
Si se activa la reducción de rayas negras, seleccione cualquiera de las opciones siguientes.

- Procesar rays negras finas
- Normal
- Procesar rayas negras finas y gruesas

Visualizar mensaje de advertencia para detección de rayas negras.
Configure esta opción para que se muestre un mensaje de advertencia cuando el alimentador de documentos detecte rayas negras.
Volver arriba