# ESCANEADO DE ORIGINALES DE DIFERENTES TAMAÑOS(ORIGIN. TAMAÑO MEZCL.)

## Visión general

Escanee originales de distintos tamaños a la vez; por ejemplo, originales de tamaño B4 (8-1/2" x 14") mezclados junto con originales de tamaño A3 (11" x 17").
Al escanear los originales, la máquina detectará de forma automática el tamaño de cada original.
Esta función sólo se puede utilizar con las combinaciones de tamaños de originales que se muestran más abajo.

- A3 y B4, A3 y B5, B4 y A4, y A4 y B5.
- A4R y B5, B4 y A4R, B4 y A5, y B5 y A5.
- 11" x 17" y 8-1/2" x 14", 11" x 17" y 8-1/2" x 13", y 11" x 17" y 5-1/2" x 8-1/2".

- Si está seleccionado Origin. tamaño mezcl., no se puede especificar el tamaño de escaneado del original.
- Una vez seleccionado el tamaño de escaneado del original, no se puede especificar Origin. tamaño mezcl.
- Si está habilitada la opción Origin. tamaño mezcl., no está disponible el escaneado a doble cara.(excepto MX-4141N/MX-5141N)
- No se puede utilizar la función de rotación si está habilitada la opción Origin. tamaño mezcl.

Esta función no está disponible si [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Configuración detector de Tamaño Original] está configurado como "AB-3" en "Modo Configuración".

## Funcionamiento

Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos automático.
Inserte los originales con las esquinas alineadas en la esquina izquierda de la bandeja del alimentador de documentos.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Especifique el destino.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

Pulse la tecla [Origin. tamaño mezcl.]. De lo contrario, pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Origin. tamaño mezcl.].
Para originales de tamaños mezclados, establezca "Original" en "Auto".
Aparece una marca de verificación en el icono.
Para cancelar la configuración de originales con tamaños mezclados:
Pulse la tecla [Origin. tamaño mezcl.] para quitar la marca de verificación.
Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
Volver arriba