# INSTALACIÓN RÁPIDA

Seleccione las opciones mínimas necesarias para la conexión de la máquina a la red.
Conmutación de tipo conexión
Utilice este ajuste para cambiar entre [Sólo con cable], [Con cable+Inalámbrico (Modo Punto de acceso)] o [Inalámbrico (Modo Infraestructura)].
Configuración de IPv4
Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv4), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.
DHCP/BOOTP
Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente mediante DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)/BOOTP (Protocolo de inicialización). Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.
Si se usa DHCP/BOOTP, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.
Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar "Habilitar TCP/IP".
RARP
Configure esta opción para usar el protocolo RARP.
Dirección IPv4
Introduzca la dirección IP de la máquina.
Máscara de Subred
Introduzca la máscara de subred IP.
Puerta de enlace predeterminada
Introduzca la dirección de la pasarela predeterminada.
Configuración de IPv6
Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv6), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.
IPv6
Activar esta configuración.
DHCPv6
Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente utilizando DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) v6. Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.
Dirección Manual/Longitud de Prefijo
Introduzca la dirección IP y la longitud del prefijo (0 a 128) para la máquina.
Puerta de enlace predeterminada
Puerta de enlace predeterminada

- Si se usa DHCPv6, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.

- Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar " Habilitar TCP/IP".
- En un entorno IPv6, la máquina puede utilizar los protocolos LPD o IPP.

Configuración del nombre de red
Nombre de Dispositivo
Introduzca un nombre para el dispositivo.
Nombre de Dominio
Introduzca el nombre del dominio.
Configuración de DNS
Servidor Principal
Introduzca la dirección IP del servidor DNS principal.
Servidor Secundario
Introduzca la dirección IP del servidor DNS secundario.
Nombre de Dominio
Introduzca el nombre del dominio donde se ubica el servidor DNS seleccionado.
Configuración de SMTP
Servidor Principal
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal.
Dirección de origen
Si falla la transmisión de datos, el correo electrónico no entregado puede ser devuelto desde el servidor. Introduzca una dirección de correo electrónico (una sola dirección únicamente) en la cual recibir esos mensajes no entregados. Lo habitual es que sea la dirección de correo electrónico del administrador del sistema.
Activar SSL
Si se selecciona , es posible utilizar comunicación cifrada mediante SMTP sobre TLS a través del comando STARTTLS.
Esto requiere que el servidor sea compatible con el comando STARTTLS.
Para permitir la comunicación por SSL, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para SMTP normal.
Autenticación SMTP
Si se selecciona , se lleva a cabo la autenticación del servidor SMTP.
Nombre de Usuario
Introduzca el nombre de usuario.
Contraseña
Introduzca la contraseña.
Cambiar contraseña
Para cambiar la contraseña, seleccione .
Prueba de Conexión
Pulse el botón [Ejecute] para comprobar la conexión con el servidor SMTP.
Configuración de LDAP
Nombre
Introduzca el nombre de la libreta de direcciones.
Conf. Dirección Predeterminada
Valores predeterminados para buscar un área específica del árbol de información del directorio LDAP.
Ejemplo: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Las entradas han de separarse entre sí mediante un punto y coma o una coma.
Servidor LDAP
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP.
Nombre de Usuario
Introduzca el nombre de cuenta para la configuración de LDAP.
Contraseña
Introduzca la contraseña.
Cambiar contraseña
Para cambiar la contraseña, seleccione .
Autenticación
Seleccione el servidor de autenticación en la lista desplegable.
Servidor KDC
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor de autenticación Kerberos.
Dominio
Introduzca el dominio de Kerberos.
Activar SSL
Si se selecciona , la comunicación mediante cifrado SSL queda activada.
Prueba de Conexión
Pulse el botón [Ejecute] para comprobar la conexión con el servidor LDAP.
Carpeta Pública/Configuración de NAS
Seleccione [Prohibido] para cada opción si no se utiliza ese medio de almacenamiento.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN".
Volver arriba