# REENVÍO MANUAL DE DATOS RECIBIDOS

## Visión general

Los faxes recibidos pueden reenviarse manualmente tras la recepción.
Esta función está disponible si está habilitado* [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Operaciones] → [Ajuste Previsualización] → [Ajuste Verificación Imagen Recibida] en "Modo Configuración".
* De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada.

## Funcionamiento

Cuando se reciben los datos, aparece en la parte superior de la pantalla.

1. #### En Información del sistema, pulse la ficha [Información de evento] y, a continuación, pulse la tecla [Verific. recepción de imagen de fax]

   Se muestra la lista de datos recibidos.

   También puede mostrar la lista de datos recibidos pulsando la pantalla de estado del trabajo y luego pulsando la tecla [Comprobar datos recibidos] en el panel de acciones de la pantalla de estado de trabajos.

2. #### Pulse la tecla correspondiente a los datos recibidos que desee reenviar y, a continuación, pulse la tecla [Reenviar a otra dirección]

   - Pulse para ver una lista de datos recibidos. La vista de lista o la vista de imágenes en miniatura puede cambiarse en función del modo de configuración.
   - Se pueden seleccionar varios juegos de datos recibidos.

   - Si sólo selecciona un dato recibido, puede pulsar la tecla [Comprobar imagen] del panel de acciones y comprobar la imagen en la pantalla de vista previa.
   - Para almacenar el número de fax del remitente como un número que utilizar para "Conf. Permitir/Denegar Número", pulse la tecla [Almacenar en Faxes No Deseados] y, en la pantalla de mensaje de confirmación, pulse la tecla [Almacenar].
     Especifique el número de fax de un remitente que utilizar para "Conf. Permitir/Denegar Número" seleccionando [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Ajustes de Fax] → [Ajustes de Recepción] → [Conf. Permitir/Denegar Número] en el "Modo Configuración (administrador)".

3. #### Seleccione el destino en la pantalla de la libreta de direcciones y pulse la tecla [Inicio]

Volver arriba