# FINALIZADOR DE ENCUADERNADO

## Visión general

Incluye la función de agrupado que dispone el papel ordenado al mismo tiempo que escalona cada juego, la función de ordenar y grapar que grapa cada juego de documentos impresos, la función de encuadernación que grapa automáticamente el centro de las hojas y pliega las hojas por la mitad, y la función de plegado que pliega el papel por la mitad.
Para perforar el papel impreso, instale un módulo perforador opcional.

- Nombres de funciones
- Consumibles
- Mantenimiento del finalizador de encuadernado

Nombres de funciones
×
Compilador de la grapadora
Apila temporalmente el papel para graparlo.
×
Bandeja de salida
Los documentos grapados y agrupados se disponen en esta bandeja.
La bandeja se puede deslizar. Extienda la bandeja para imprimir en papel de tamaño grande (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" y 8-1/2" x 13").
×
Cubierta lateral
Abra esta cubierta para sustituir el cartucho de grapas o retirar un atasco de grapas.
×
Bandeja del encuadernador
Los documentos encuadernados se disponen en esta bandeja.
×
Cubierta superior
Abra esta cubierta para retirar el papel atascado.
×
Cubierta frontal
Abra esta cubierta para sustituir el cartucho de grapas o retirar un atasco de grapas o un atasco de papel.
Pulse el nombre para que aparezca información.

- Se necesita una unidad de paso del papel para instalar un finalizador de encuadernado, así como un stand/bandeja de papel de 1x500/2x500/2000 hojas.
- No coloque objetos pesados en el finalizador de encuadernado ni ejerza presión sobre él.
- Preste atención cuando encienda la máquina y durante el proceso de impresión, ya que la bandeja podría moverse hacia arriba y hacia abajo.
- No se puede instalar un finalizador de encuadernado si ya hay instalado un finalizador, un finalizador (stacker grande) o un finalizador de encuadernado (stacker grande).

Consumibles
El finalizador de encuadernado necesita el siguiente cartucho de grapas:
Unidad del finalizador
Cartucho de grapas (aprox. 5000 grapas por cartucho x tres cartuchos) MX-SCX1
Unidad de encuadernado
Cartucho de grapas (aprox. 2000 grapas por cartucho x tres cartuchos) AR-SC3
Mantenimiento del finalizador de encuadernado
Cuando el cartucho de grapas se quede sin grapas, aparecerá un mensaje en el panel de control. Siga las instrucciones para sustituir el cartucho de grapas.

## Funcionamiento

- Sustitución del cartucho de grapas (unidad del finalizador)
- Sustitución del cartucho de grapas (unidad de encuadernado)

Sustitución del cartucho de grapas (unidad del finalizador)
Abra la cubierta frontal.
Mientras tira de la palanca, deslice el finalizador de encuadernado hacia la izquierda hasta que se detenga.
Deslice con cuidado el finalizador hasta que se detenga.
Baje la palanca de liberación de la caja de grapas y retire la caja.
Tire de la caja de grapas hacia la derecha.
Retire el cartucho de grapas vacío de la caja de las grapas.
Inserte un cartucho de grapas nuevo en la caja de grapas, tal y como se muestra.
Empuje el cartucho de grapas hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Sustituya la caja de grapas.
Empújela hasta que un "clic" le indique que está en su sitio.
Vuelva a empujar el finalizador de encuadernado hasta que se quede fijado a la máquina.
Deslice con cuidado el finalizador hacia la derecha hasta que quede bloqueado en su posición original.
Cierre la cubierta frontal.
Haga una copia de prueba en la función ordenar y grapar para asegurarse de que el grapado se realice correctamente.
Sustitución del cartucho de grapas (unidad de encuadernado)
Antes de comenzar este proceso, retire todos los documentos de la bandeja de salida del finalizador de encuadernado. No vuelva a colocar los documentos retirados en la bandeja de salida.
Abra la cubierta lateral.
Retire el cartucho de grapas vacío.
Cargue los nuevos cartuchos de grapas.
Retire la cubierta de cada cartucho de grapas y, a continuación, instale el cartucho.
Cierre la cubierta lateral.
Volver arriba