# SELECCIÓN DEL MODO DE ESCÁNER DE RED

Puede seleccionar el modo de escáner de red desde la pantalla de inicio o desde cada modo de funcionamiento del modo siguiente:

## Funcionamiento

### Cambio de modos desde la pantalla de inicio

1. #### Pulse el icono que indica el modo de escáner de red

   Pulse uno de los modos [Correo electrónico], [FTP/Escritorio], [Carpeta de red] e [Internet fax].
   Aparece la pantalla de inicio del modo seleccionado.

### Cambio de modo desde cada modo

1. #### Pulse la pantalla de modo

2. #### Pulse [Envío de Imágenes]

   De forma predeterminada, la pantalla cambia a la pantalla de modo de fax.

   ###### Para cambiar la pantalla que se mostrará inicialmente cuando se pulse [Envío de Imágenes] en la pantalla de modo:

   En "Modo Configuración (administrador)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Configuración Predeterminada del Display].

3. #### Pulse y, a continuación, uno de los modos [Correo electrónico], [FTP/Escritorio], [Carpeta de red] e [Internet fax]

   Aparece la pantalla de inicio del modo seleccionado.
   En "Modo de Ajuste", seleccionando [Configuraciones del sistema] → [Conf. de Envío de Imágenes] → [Ajustes de Fax] → [Ajustes por Defecto] → [Selección Agenda Predetermin.] y estableciendo la casilla de verificación [Se da mayor prioridad a la visualización de la libreta de direcciones.] como , aparecerá la agenda en el modo seleccionado.

Volver arriba