# DEFINIÇÕES DE GESTÃO DE ENERGIA

É possível activar ou desactivar Desligar Automático, e definir o Modo de Pré-aquecimento.
Esta função reduz os custos com a energia, ao mesmo tempo que ajuda a preservar os recursos naturais e a reduzir a poluição.
Def. do Modo de Pré-Aquecimento
O período de tempo até que o Modo de Pré-aquecimento se activa pode ser estabelecido entre 1 e 60 minutos.
O Modo de Pré-Aquecimento activa-se quando a duração de tempo definida passar depois de concluída a impressão e não forem efectuadas mais operações. Esta função reduz os custos com a energia, e ao mesmo tempo ajuda a preservar os recursos naturais e a poluição.
Seleccionar a hora que melhor se adequa às necessidades do local de trabalho em causa.
O visor do painel pode ser desligado (Off) no Modo de Pré-Aquecimento.
Não é possível desactivar o Modo de Pré-Aquecimento.
O tempo de transição de Desligar Automático é fixado.
O tempo de transição de Desligar Automático é fixado.
Quando está definição é activada, a opção [Alterar tempo de transição pela hora do dia] é desactivada.
Se a função Desligar Automático for desactivada, a hora nela definida é desactivada.
ASSIM QUE O TRABALHO REMOTO FOR CONCLUÍDO, ENTRAR NO MODO ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DESLIGADA.
Esta função trabalha no modo Desligar Automático. Quando a máquina conclui um trabalho de impressão recebido a partir do PC ou ejecta dados de fax recebidos, a máquina regressa imediatamente ao modo Desligar Automático.
Alterar Tempo de Transição pela Hora do Dia
Esta função controla a transição para o modo Desligar Automático optimizando-a para cada período de tempo ao analisar a utilização da máquina com base nos registos de trabalhos no decurso de um período de 4 semanas.
Quando esta definição está activada, a opção [Fixar tempo de transição.] é desactivada.

- As definições de controlo de transferência da imagem não são alteradas.
- Isto não se aplica ao Horário Ligar/Desligar Alimentação. Se ambas estiverem desactivadas, as definições de Horário Ligar/Desligar Alimentação têm precedência.

- As páginas são contadas para cada tamanho de papel separadamente.
- Durante o período de tempo em que a energia da máquina está desligada, não há qualquer trabalho.

Transição para os modos Poupança de Energia e Desligar Automático

Padrão | Tempo de transição | Número médio de cópias por hora*
--- | --- | ---
Modo1 (Prioridade ao Início do Trabalho1) | Após 1 hora | 500 ou mais
Modo2 (Prioridade ao Início do Trabalho2) | Após 30 minutos | 100 a 499
Modo3 (Prioridade à Poupança de Energia1) | Após 5 minutos | 20 a 99
Modo4 (Prioridade à Poupança de Energia2) | Após o período de tempo mínimo | Até 19
| Nível de energia do modo de suspensão | Baixo consumo: A máquina muda para o modo de poupança de energia, mas demora algum tempo a recuperar. Reactivação rápida: Comparado com Baixo consumo, o valor do consumo sobe um pouco, mas proporciona uma recuperação mais rápida. | -

* Predefinição de fábrica
Auto
Esta função controla a energia optimizando-a para cada período de tempo analizando o uso da máquina com base nos registos de trabalhos no decurso de um certo período de tempo.
Se a máquina não tiver a informação do registo de trabalhos de 4 semanas, a máquina entra no modelo2 (Modo3 (Prioridade à Poupança de Energia1) entre as 8:00 e as 18:00 horas). De seguida, entra no Modo4 (Prioridade à Poupança de Energia2).
Manual
É possível definir um padrão para cada faixa temporal.
A máquina dispõe já de um modelo de 3 padrões. O padrão de Poupança de Energia pode ser acrescentado aos "Padrões Eco Originais 1 a 4".
Modelo de três padrões

Modelo | Padrão | Descrição do modo
--- | --- | ---
Modelo 1 | Toda a "Proridade à Poupança de Energia 2" | A máquina funciona sempre no modo "Modo4 (Prioridade à Poupança de Energia2)".
Modelo 2 | "Prioridade à Poupança de Energia 1" 8:00-18:00 | A máquina funciona no "Modo3 (Prioridade à Poupança de Energia1)" entre as 8:00 e 18:00, no tempo restante funciona no "Modo4 (Prioridade à Poupança de Energia2)".
Modelo 3 | "Prioridade ao Início do Trabalho 1" 8:00-18:00 | A máquina funciona no "Modo1 (Prioridade ao Início do Trabalho1)" entre as 8:00 e 18:00, no tempo restante funciona no "Modo4 (Prioridade à Poupança de Energia2)".

Definições de funcionamento numa data específica
É possível configurar como "data específica" um dia no qual ocorrerão impressões em grande quantidade, ou em que se pretenda realizar uma operação especial, e definir um padrão de poupança de energia só para essa data.

A operação na data específica é realizada no dia configurado como tal, independentemente da definição do tempo de transição de desligar automático (activado ou desactivado).

Separador "Data específica"
É possível configurar como "data específica" um dia no qual ocorrerão impressões em grande quantidade, ou em que se pretenda realizar uma operação especial, e definir um padrão de poupança de energia só para essa data.

Item | Descrição
--- | ---
Definição de data | Configurar a data na qual se pretende operar a máquina de acordo com um padrão específico. Seleccionar um dia entre 1 e 31 em Todos Meses ou a partir do Final de Cada Mês
Funcionamento do modo economia de energia aplicada | Seleccionar o padrão de economia de energia pretendido. Usar o separador "Padrão" para especificar os detalhes do padrão de economia de energia.
Funcionamento num feriado | Configurar a forma de operação da máquina, caso a data específica predefinida calhe num feriado. Usar o separador "Feriado" para especificar a data como feriado.

- Se uma data específica inicialmente definida coincidir com a que é deslocada porque calha num feriado, a definição da primeira tem precedência.
- Se forem configuradas datas específicas com a mesma data, serão usadas por ordem ascendente entre 1 e 7 (números de datas específicas)

Separador "Padrão"
Este padrão é usado para configurar os detalhes de um padrão de de economia de energia.

Item | Descrição
--- | ---
Funcionamento do modo economia de energia | Seleccione um padrão de data específica a especificar.
Alterar nome do padrão | Introduzir um nome de padrão caso queira alterar o nome de um padrão de data específica.
Padrão a Modelar | Para criar um padrão usando um padrão armazenado ou predefinido, seleccione um padrão de origem.
Adicionar nova programação. | Adicionar programação.

Separador "Feriado"
Especificar um feriado. O dia que foi definido como feriado não será uma data específica.

Item | Descrição
--- | ---
Lista de feriados | Ao premir esta opção, são listadas as datas e dias da semana dos feriados que foram definidos para dois anos.
Dia da semana | Use esta opção para especificar um feriado usando um dia da semana.
Definir Período | Use esta opção para definir um feriado usando uma data. A "Hora final registada" mostra a hora a que o feriado registado com Definir Período foi guardado.

Exibir mensagem para atrasar o tempo de entrada no modo de pré-aquecimento / Modo Desligar Autom
Definir se uma mensagem é exibida 15 segundos antes da entrada no modo de pré-aquecimento / Modo Desligar Autom.
Voltar ao início