# DEFINIÇÕES SHARP OSA

É possível usar as Definições Sharp OSA se a máquina tiver um Módulo de Conta Externa ou um Módulo de Comunicação de Aplicação.
O módulo comunicação de aplicação e o módulo de conta externa fazem parte do equipamento padrão nalguns países e regiões.
Definição de Conta Externa
Controlo de Conta Externa
Quando esta definição está activada, a máquina entra no modo Totalização externa podendo utilizar-se a função totalização através de uma aplicação de conta externa.
Activar Autenticação por Servidor Externo
Quando esta definição está activada, a máquina entra no modo de autenticação externo. O acesso à máquina é controlado pela aplicação externa.
Quando as definições são alteradas, as mesmas entram em vigor depois de a máquina ser reiniciada. Para reiniciar a máquina, consultar "LIGAR A CORRENTE" em "ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA"
DEFINIÇÕES DE CONTROLADOR USB
Ao instalar o módulo de conta externa ou o módulo de comunicação da aplicação, configurar o controlador do dispositivo USB a ligar à máquina.
Teclado Externo
Seleccionar se é utilizado o controlador interno ou externo para o teclado externo.
Leitor/Gravador de Cartão
Seleccionar se é utilizado o controlador interno ou externo para o leitor/gravador de cartão IC.
Memória USB
Seleccionar se é usado o controlador de dispositivo interno ou externo para o controlador do dispositivo de memória USB.
Nível de Encriptação
Seleccionar o nível de encriptação para a comunicação que utiliza o controlador externo.
Seleccionar nenhum, AES-128 ou AES-256.

- Se estiver seleccionado o controlador externo, o dispositivo USB ligado é considerado como não ligado e não pode ser usado.
- Quando as definições são alteradas, as mesmas entram em vigor depois de a máquina ser reiniciada.
  Para reiniciar a máquina, consultar "LIGAR A CORRENTE".
- Para verificar a ligação quando um dispositivo USB está ligado à máquina, consultar "VERIFICAÇÃO DE DISPOSTIVO USB".

Definições de Prioridade de Trabalho
Definir a velocidade de reprodução da animação nas aplicações Sharp OSA.
É possível configurar as definições seguintes.

- Impressão Prioritária
- Económico
- Reprodução de Animação Prioritária

Se estiver seleccionado [Reprodução de Animação LCD] ou [Equilibrado], a velocidade de execução da tarefa (ou da impressão) poderá diminuir.
Seleccionar [Impressão Prioritária] para aumentar a velocidade de processamento do trabalho de impressão.
Voltar ao início