# GRAVAR FAXES RECEBIDOS NO DISCO DA MÁQUINA

Os faxes recebidos podem ser gravados no disco da máquina. Os faxes gravados podem ser visualizados num computador.

Defina PDF, TIFF (multi) ou TIFF (sinal) para os dados recebidos. É também possível receber uma notificação por e-mail dos faxes recebidos e gravados.
Os faxes recebidos são gravados no directório seguinte:
\\MFP\faxreceive

- O número máximo de faxes recebidos que podem ser gravados em ficheiro é 500.
- A pasta "faxreceive" contém ficheiros de "Definições de encaminhamento de entrada (armazenamento no disco)".
- Os dados recebidos são gravados numa pasta especificada em "Especificar pasta", em "Definições de encaminhamento de entrada (armazenamento no disco" nas "Definições das Aplicações". Se não existir uma pasta especificada, será criada uma automaticamente, sendo os dados gravados.
- O nome do ficheiro para os dados recebidos pode ser definido em "Definição do nome do ficheiro" em "Definições de encaminhamento de entrada (armazenamento no disco)" nas "Definições das Aplicações".

Como gravar faxes recebidos no disco
Clique em [Pasta Pública / Definição NAS] em "Definições de Rede". (São necessários direitos de administrador.)
Seleccionar [Válido] em "faxreceive:Utilização de armazenamento" e clique no botão [Guardar].
Definições para gravar faxes recebidos no disco
No Modo de configuração, clique em [Definições de Aplicações] →[Definições de encaminhamento de entrada (armazenamento no disco]. (São necessários direitos de administrador.)
- Os dados que podem ser gravados são os faxes e os Internet-faxes recebidos. Os faxes que tenham sido recebidos de forma confidencial e em polling não podem ser gravados.
- Dependendo da definição, os faxes recebidos que não possam ser guardados devido ao limite do número de ficheiros serão impressos ou guardados na caixa de erro de encaminhamento de entrada.
Voltar ao início