# ECRÃ INICIAL

## Descrição geral

Premindo o botão [Ecrã Inicial] , o painel de operação mostrará o ecrã inicial no painel de toque. O ecrã inicial mostra as teclas de selecção de modos ou funções.
Para obter os procedimentos para adicionar e apagar teclas de atalho, consulte os passos operacionais.
Para definir o ecrã inicial para cada "lista de grupos de operações favoritas":
No "Modo de definição (versão Web)", seleccione [Controlo por Utilizador] → [Lista de Grupos de Operações Favoritas] → [Lista de ecrãs iniciais].
Efectue esta definição quando a autenticação do utilizador for utilizada.
Ícone que indica o estado da máquina
O ícone indica o estado da máquina, como, por exemplo, a ligar a um dispositivo USB.

Ícone | Estado da máquina | Ícone | Estado da máquina
--- | --- | --- | ---
| Os dados de impressão estão a ser processados. |  | Está instalado um kit de simetria. Avariado*
| Os dados de impressão estão a ser impressos. |  | Está instalado um kit de simetria. Em configuração
| Existem dados enviados. |  | Modo de visualização ampliada está activado.
| Existem dados de erro de reencaminhamento. |  | Modo Eco está activado.
| Existem dados recebidos. |  | Foi emitida uma notificação de manutenção.
| Existem dados de fax confidencial recebidos. |  | Está instalado um dispositivo USB.
| Os dados recebidos estão retidos. |  | Está em progresso uma operação remota.
| Existem dados de pré-visualização recebidos. |  | Introdução de carácter alfanumérico de byte único
| Comunicação OSA está em progresso. |  | Está instalado um kit de segurança de dados.
| Está instalado um kit de simetria. |  | O sistema de suporte de campo está activado.
| A ligar ao ponto de acesso (Nível 4) |  | Sem ligação ao ponto de acesso
| A ligar ao ponto de acesso (Nível 3) |  | A ligação da máquina à LAN sem fios é de má qualidade.*
| A ligar ao ponto de acesso (Nível 2) |  | A aguardar resposta do ponto de acesso
| A ligar ao ponto de acesso (Nível 1) |

*Consulte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado.

Alterar modos
Alterar o modo através do Ecrã Inicial

Botão [Ecrã Inicial] |  | Bata levemente no ícone do modo. |  | Utilize para cada modo.

Alterar o modo através da visualização de modos

Bata levemente na tecla de mudança de modo e utilize o ecrã de visualização de modos.

Bata levemente na visualização de modos. |  | Bata levemente no modo pretendido.

No modo de envio de imagem, bata levemente em para alterar o modo.

## Operação

- Adicionar teclas de atalho
- Apagar teclas de atalho
- Mover teclas de atalho
- Dar outro nome a teclas de atalho
- Repor as teclas de atalho na predefinição de fábrica
- Alterar um padrão de visualização MFP

Bata levemente na tecla [Editar Início] do painel de acção.
Se a autenticação do utilizador não for fornecida, introduza a Senha de Administrador.
O ecrã muda para o modo Editar Início.
Após a edição das teclas de atalho no ecrã inicial, bata levemente na tecla [Sair modo edição ecrã inicial] no painel de acção.
O modo de edição do ecrã inicial é abandonado e retorna-se ao ecrã inicial.

Adicionar teclas de atalho
No modo de edição do ecrã inicial, bata levemente num local onde não exista uma tecla de atalho.
Bata levemente na função que pretenda adicionar.
A tecla de atalho da função adicionada aparece no ecrã inicial.

Apagar teclas de atalho
No modo de edição do ecrã inicial, bata levemente na tecla de atalho que pretenda eliminar.
Bata levemente na tecla [Apagar Tecla] do painel de acção.
É visualizado um ecrã de confirmação.
Premir a tecla [Eliminar].
A tecla de atalho seleccionada é apagada do ecrã inicial.
Após ter batido levemente na tecla de atalho que pretendia apagar no passo 1, poderá também apagá-la, arrastando-a para o caixote do lixo.

Mover teclas de atalho
No modo de edição do ecrã inicial, bata levemente na tecla que pretende mover.
Bata levemente na tecla [Mover] do painel de acção.
Bata levemente no local para onde quer mover a tecla de atalho.
A tecla de atalho seleccionada move-se.

Dar outro nome a teclas de atalho
No modo de edição do ecrã inicial, bata levemente na tecla cujo nome quer mudar.
Bata levemente na tecla [Alterar Nome de Tecla] do painel de acção.
Surge o teclado virtual.
Se o teclado externo estiver instalado, poderá ser usado para introduzir o texto.
Introduza o nome e bata levemente na tecla [OK].
O nome da tecla de atalho seleccionada muda.

Repor as teclas de atalho na predefinição de fábrica
No modo de edição inicial, bata levemente na tecla [Repor Disposição na Predefinição de Fábrica] no painel de acção.
É visualizado um ecrã de confirmação.
Bata levemente na tecla [Reposição].
As teclas de atalho retornam à configuração de fábrica.

Alterar um padrão de visualização MFP
Bata levemente em [Definição de padrão de apresentação MFP] no painel de acção.
Bata levemente num padrão de apresentação a alterar.
O padrão de apresentação muda no painel de toque.
Voltar ao início