# SUBSTITUIR O CARTUCHO DE TONER

## Descrição geral

Quando o toner está a acabar, aparece a mensagem a solicitar a substituição do cartucho de toner.
Deve ter à mão um conjunto de cartuchos de toner para poder substituir imediatamente um cartucho quando o toner acabar.
Mensagem de substituição
Quando o toner está a um nível baixo, aparece a mensagem "Pronto a digitalizar para cópia. (Prepare novo toner.)" Quando esta mensagem aparecer, prepare um cartucho de toner para substituição.
Quando a quantidade de toner diminuir ainda mais, aparece a mensagem "Substitua o cartucho de toner". Quando esta mensagem aparecer, substitua o cartucho.

Se continuar a utilizar a máquina sem substituir o cartucho, é apresentada a mensagem abaixo. Quando a máquina entra neste estado, não é possível imprimir até que o cartucho de toner seja substituído.

- Não atire o cartucho de toner para o fogo. O toner pode saltar e provocar queimaduras.
- Guarde os cartuchos de toner fora do alcance das crianças.
- Se um cartucho de tinta for guardado até ao fim, o toner pode endurecer e ficar inutilizado. Guarde sempre os cartuchos de toner colocando-os de lado.
- Se utilizar um cartucho de toner não recomendado pela SHARP, a máquina pode não proporcionar a qualidade e o desempenho esperados, existindo o risco de danos na máquina. Certifique-se de que utiliza um cartucho do toner recomendado pela SHARP.

Consoante as condições de utilização, a imagem de impressão pode ficar clara ou esbatida.

- Guarde os cartuchos de toner usados num saco de plástico (não os deite fora). O responsável pela assistência técnica recolherá os cartuchos de toner usados.
- Para visualizar a quantidade aproximada de toner restante (indicada em %), prima sem soltar o botão [Ecrã Inicial] durante a impressão ou no modo de espera.
- Se o toner acabar enquanto o ecrã inicial é apresentado, aparece a mensagem [Toner Vazio] no canto superior direito do ecrã.

## Operação

Abra a tampa frontal.
Puxe o cartucho de toner na sua direcção.
Retire com cuidado o cartucho de toner na horizontal.
Se puxar o cartucho para fora abruptamente, o toner pode derramar.
Segure no cartucho de toner com ambas as mãos conforme indicado e retire-o lentamente da máquina.
Retire um novo cartucho de toner da respectiva embalagem e agite-o cinco ou seis vezes.
Insira o novo cartucho de toner mantendo-o nivelado.
Empurre o cartucho para dentro até o encaixar.
Continue a empurrar o cartucho para dentro até o encaixar no devido lugar.
Feche a tampa frontal.
Depois de ter substituído o cartucho de toner, a máquina passa automaticamente para o modo de ajuste da imagem. Não abra a tampa frontal enquanto isto estiver a decorrer.
Voltar ao início