# COLOCAR PAPEL NUMA CASSETE

## Descrição geral

Colocação de papel nas cassetes 1 - 4 (Cassete 1 - 4 quando é instalada uma gaveta de papel de suporte/500/2x500/3x500 folhas. Cassete 2 quando é instalada uma gaveta de papel de suporte 500&2000 folhas.)
Pode colocar um máximo de 500 folhas de papel de tamanho A5R a A3 (5-1/2" x 8-1/2"R a 11" x 17") nas cassetes 1 e 4.
Se colocou papel de um tipo ou tamanho diferente do que estava colocado anteriormente, certifique-se de que verifica as definições no "Modo de configuração". Definições incorrectas afectam a acção de selecção automática de papel. Podem provocar uma falha de impressão, a impressão em papel de um tamanho ou tipo incorrecto ou encravamentos de papel.
Não coloque objectos pesados na cassete nem exerça pressão na mesma.
Para verificar o tipo e tamanho do papel:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições Cassete Papel].

## Operação

Puxe a cassete de papel para fora.
Retire-a cuidadosamente até parar.
Para colocar o papel, avance para o passo 3. Para colocar um tamanho de papel diferente, avance para o passo seguinte.
Ajuste as chapas da guia A e B apertando as respectivas alavancas de bloqueio e fazendo-as deslizar de modo a corresponder às dimensões longitudinal e transversal do papel a ser colocado.
As chapas da guia A e B são corrediças. Faça deslizar cada chapa de guia ao mesmo tempo que aperta a respectiva alavanca de bloqueio para ajustar ao tamanho do papel.
Introduza o papel na cassete.
Coloque o papel com a face a imprimir voltada para cima. A altura da pilha não deve ultrapassar a linha indicadora (máximo de 500 folhas).
Folheie bem o papel antes de o colocar na cassete. Se o papel não for folheado, poderão ser alimentadas várias folhas ao mesmo tempo e provocar encravamento.
Empurre cuidadosamente a cassete de papel.
Empurre-a firmemente para dentro da máquina, até ao limite.
Voltar ao início