# ELIMINAR PRÁGINAS EM BRANCO DA TRANSMISSÃO(IGNORAR PÁG. BRANCA)

## Descrição geral

Se o original digitalizado incluir páginas em branco, esta função ignora-as enviando apenas páginas que não estejam em branco.
A máquina detecta as páginas em branco, o que permite ignorar folhas em branco inúteis sem ter de verificar um original.

- Se for digitalizado um original que contenha um dos lados em branco, as páginas em branco são ignoradas para envio dos 2 lados.
- Numa transmissão em difusão para destinos que incluam destinos de fax e Internet-Fax, esta função só é aplicada aos destinos do modo de digitalização.
- Dependendo do original, é possível que páginas que não estão em branco sejam detectadas como páginas em branco e, por conseguinte, não são enviadas. Do mesmo modo, algumas páginas que estão em branco podem não ser detectadas como tal e serem enviadas.

- Esta função não poderá ser usada no modo Internet-Fax.
- Se for premida a tecla [Enviar mesma imagem como endereço de fax], esta função é cancelada se for especificado um endereço de fax para o destino.

## Operação

Colocar os originais no alimentador automático de documentos.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Ignorar Pág. Branca].
Premir a tecla [Ignorar Pág. Branca] ou a tecla [Ignorar Branca e Sombra].
Para cancelar a definição de ignorar página em branco:
premir a tecla [Off].
Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO".
Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização está concluída.
Concluída a digitalização, verificar o número de folhas originais e o número de folhas para envio e premir a tecla [OK] para iniciar a transmissão.

- Quando for utilizado o modo de Construção de Trabalho, será apresentada a mensagem de confirmação depois de se premir a tecla [Terminar].
- No ecrã de confirmação, o número de folhas originais digitalizadas aparece em (A), o número de lados digitalizados em (B) e o número de folhas para envio, excluindo páginas em branco, em (C).
  Por exemplo, se forem digitalizadas cinco folhas originais com duas páginas em branco através da digitalização duplex, (A) mostra "5", (B) mostra "10" e (C) mostra "8".

Se este passo não for concluído num minuto enquanto é apresentado o ecrã de confirmação acima, a imagem digitalizada e as definições serão apagadas e o ecrã inicial aparecerá novamente.
A digitalização pára automaticamente e a imagem não ficará guardada para transmissão.
Voltar ao início