# FINALIZADOR

## Descrição geral

Este dispositivo imprime papel ordenado enquanto escalona cada conjunto de papel. Se necessário, agrafa cada conjunto.
Para perfurar orifícios em papel impresso, instale um módulo de perfuração opcional.

- Nomes das funções
- Consumíveis
- Manutenção do finalizador

Nomes das funções
Em seguida, são descritas as peças que aparecem quando o finalizador é aberto.
×
Bandeja de saída
O material impresso agrafado e desviado é depositado nesta bandeja.
A bandeja é corrediça. Abra a bandeja para imprimir em papel de tamanho grande (tamanhos A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R e 7-1/4" x 10-1/2"R).
×
Alavanca
Utilize esta alavanca para deslocar o finalizador de modo a eliminar encravamentos de papel, substituir agrafos ou eliminar encravamentos de agrafos.
×
Caixa de resíduos da perfuração (quando está instalado um módulo de perfuração)
Armazena resíduos de orifícios resultantes da perfuração.
×
Tampa frontal
Abra esta tampa para eliminar encravamentos de papel, substituir agrafos, eliminar encravamentos de agrafos ou retirar a caixa de desperdícios dos orifícios.
×
Caixa de agrafos
Contém o cartucho de agrafos. Puxe a caixa para fora para substituir o cartucho de agrafos ou eliminar um encravamento de agrafos.
×
Alavanca de libertação da caixa de agrafos
Utilize esta alavanca para retirar a caixa de agrafos.
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.

- Não pode instalar um finalizador simultaneamente com um finalizador de encadernação.
- Tenha cuidado ao ligar a corrente e ao imprimir, pois a bandeja de saída pode deslocar-se para cima e para baixo.

Consumíveis
O finalizador requer o seguinte cartucho de agrafos:
Cartucho de agrafos (aprox. 5000 agrafos por cartucho x três cartuchos)
MX-SCX1
Manutenção do finalizador
Quando o cartucho de agrafos ficar sem agrafos, será apresentada uma mensagem no painel de operações. Siga o procedimento para substituir o cartucho de agrafos.

## Operação

Substituir o cartucho
Abra a tampa.
Enquanto empurra a alavanca para baixo e para a esquerda, faça deslizar o finalizador para a esquerda até parar.
Deslize cuidadosamente o finalizador até parar.
Baixe a alavanca de libertação da caixa de agrafos e retire a caixa de agrafos.
Puxe a caixa de agrafos para fora, para a direita.
Remova o cartucho de agrafos vazio da caixa de agrafos.
Introduza um cartucho de agrafos novo na caixa de agrafos, conforme ilustrado.
Empurre o cartucho de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.
Substitua a caixa de agrafos.
Empurre a caixa de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.
Deslize o finalizador para trás e para a direita.
Deslize cuidadosamente o finalizador para trás e para a direita, até encaixar na posição original.
Feche a tampa.
Efectue uma cópia tipográfica na função separar agrafar para verificar se o agrafamento ocorre correctamente.
Efectue uma cópia tipográfica na função separar agrafar para verificar se o agrafamento ocorre correctamente.
Voltar ao início