# A ROTAÇÃO DE IMAGEM NÃO É EFECTUADA

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
Seleccionou as Escalas A/R manualmente? | Copiar usando a selecção automática de rácio.
Está a efectuar a cópia utilizando definições que não permitem a rotação de cópia? | Geralmente, a rotação de cópia pode ser combinada com outros modos conforme necessário, no entanto, não é possível fazer certas combinações. Se seleccionar uma combinação não permitida, verá uma mensagem no painel de toque.
"Def. de Rotação da Cópia" está desactivada no modo de configuração? | Confirme junto do administrador. Se for administrador, active [Def de Rotação de Cópia]. Seleccione [Definições de Sistema]→[Definições de Cópia]→[Def de Rotação da Cópia]→[Rotação de cópia] no "Modo de configuração".

Voltar ao início