# SUBSTITUIR O CARTUCHO DE CARIMBO

## Descrição geral

Se estiver instalada uma unidade de carimbo (AR-SU1) no alimentador automático de documentos e o carimbo ficar claro, substitua o cartucho de carimbo (AR-SV1).
Consumíveis
Cartucho de carimbo (2 na embalagem) AR-SV1

## Operação

Abra o alimentador automático de documentos.
Remova a placa de fixação dos documentos do alimentador automático de documentos.
Remova lentamente a placa. Coloque a placa removida com a face que estava fixada virada para cima sobre o vidro de exposição.
Segure na pega da unidade de carimbo e puxe a unidade para fora.
Remova o cartucho de carimbo (A).
Instale um novo cartucho de carimbo.
Empurre a unidade de carimbo novamente para a sua posição.
Empurre o cartucho de carimbo para dentro até encaixar no devido lugar.
Feche o alimentador automático de documentos para fixar a placa de fixação de documentos.
Quando o alimentador automático de documentos estiver fechado, a placa de fixação de documentos sobre o vidro de exposição fixar-se-á ao alimentador.
Certifique-se de que a placa de fixação de documentos está firmemente encaixada no alimentador automático de documentos; depois, feche este último.
Se a placa de fixação de documentos não estiver firmemente encaixada, remova-a e depois feche o alimentador automático de documentos novamente para a encaixar bem.
Voltar ao início