# DEFINIÇÕES DE PROTOCOLO

Seleccionar as definições gerais de rede.
É possível definir informações do estado de TCP/IP, NetWare, EtherTalk, e NetBIOS.
TCP/IP
Definições TCP/IP
TCP/IP
Esta definição tem de ser activada para usar a máquina numa rede TCP/IP.
Definições IPv4
Ao usar a máquina numa rede TCP/IP (IPv4), usar esta definição para configurar o endereço IP da máquina.
DHCP/BOOTP
Usar esta definição para obter automaticamente o endereço IP usando DHCP (Protocolo Dynamic Host Configuration)/BOOTP (Protocolo Bootstrap). Quando esta definição estiver activada, não é necessário introduzir manualmente um endereço IP.
Se for usado DHCP/BOOTP, o endereço IP atribuído à máquina pode mudar automaticamente. Se o endereço IP mudar, a impressão não é possível.
Se a máquina for usada numa rede TCP/IP, ter o cuidado de activar "Activar TCP/IP" abaixo.
RARP
Definir esta opção para usar o protocolo RARP.
Endereço IPv4
Introduzir o endereço IP da máquina.
Máscara de Sub-rede
Introduzir a máscara de sub-rede IP.
Porta predefinida
Introduzir o endereço da porta predefinida.
Definições IPv6
Ao usar a máquina numa rede TCP/IP (IPv6), usar esta definição para configurar o endereço IP da máquina.
IPv6
Activar esta definição.
DHCPv6
Usar esta definição para obter automaticamente o endereço IP usando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Quando esta definição estiver activada, não é necessário introduzir manualmente um endereço IP.
Endereço Manual/Comprimento do Prefixo
Introduzir o endereço IP e o comprimento do prefixo (0 a 128) da máquina.
Porta predefinida
Porta predefinida

- Se for usado DHCPv6, o endereço IP atribuído à máquina pode mudar automaticamente. Se o endereço IP mudar, a impressão não é possível.

- Se a máquina for usada numa rede TCP/IP, ter o cuidado de activar "Activar TCP/IP" abaixo.
- Num ambiente IPv6, a máquina pode utilizar o protocolo LPD ou IPP.

Comando Ping
Verifica se a máquina pode comunicar com o PC da rede.
Especificar o endereço IP do PC pretendido e premir a tecla [Executar]. É apresentada uma mensagem que indica uma resposta pelo PC ou não.
NetWare
Definições NetWare
NetWare
Esta definição tem de ser activada para usar a máquina numa rede NetWare.
Tipo de estrutura
Seleccionar um tipo de estrutura.
Definições: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Modo de Funcionamento
Seleccionar um modo de funcionamento.
Definições: PSERVER, RPRINTER
Nome da Impressora
Introduzir o nome da impressora.
Definições PSERVER
Nome do Servidor de Impressão
Introduzir um nome do servidor de impressão.
Palavra-passe de Início de Sessão
Introduzir a palavra-passe de início de sessão.
Para alterar a palavra-passe, definir [Alterar Palavra-passe] para .
Intervalo de Verificação
Introduzir um intervalo de verificação do trabalho.
Modo Bindery
Definir esta opção para usar o modo Bindery.
Nome do Servidor do Ficheiro 1-8
Introduzir um nome do servidor do ficheiro.
Árvore NDS
Introduzir o nome da árvore NDS.
Contexto NDS
Introduzir o contexto NDS.
Definições RPRINTER
Nome do Servidor de Impressão 1-8
Introduzir um nome do servidor de impressão.
Limite de Tempo do Trabalho
Introduz um limite de tempo do trabalho.
EtherTalk
Definições EtherTalk
EtherTalk
Esta definição tem de ser activada para usar a máquina numa rede EtherTalk.
Nome da Zona
Introduzir um nome de zona.
Nome da Impressora
Introduzir o nome da impressora.
NetBIOS
Configuração NetBIOS
NBT/WINS
Esta definição tem de ser activada para usar a máquina numa rede NetBIOS.
Quando as definições são alteradas, as mesmas entram em vigor depois de a máquina ser reiniciada. Para reiniciar a máquina, consultar "LIGAR A CORRENTE".
Voltar ao início