# INTERROMPER CÓPIA

## Descrição geral

Esta função suspende um trabalho em curso e imprime preferencialmente o original especificado com a interrupção de cópia.
Quando necessitar de efectuar uma cópia urgente e a máquina estiver ocupada com um trabalho longo de cópia ou outro, utilize a função de interrupção de cópia.

- A tecla [Interrupção] não aparece enquanto estiver a digitalizar um original.
- Dependendo das definições do trabalho em curso, a tecla [Interrupção] pode não aparecer.
- A interrupção de cópia não pode ser utilizada em combinação com as funções seguintes:
  Construção de Trabal., Cópia Tandem, Cópia de Livro, Foto de Cartão, Alargamento Multi-Páginas, Contagem Original, Cópia Tipográfica, Definição de Pré-Visualização, Dividir livro
- Quando coloca um original no vidro de exposição, não pode seleccionar a cópia de 2 lados, o modo separar e funções de separar agrafar para efectuar uma interrupção de cópia.
  Se for necessária qualquer uma destas funções, utilize o alimentador automático de documentos.

## Operação

Bata levemente na tecla [Interrupção].
O ecrã do modo de interrupção aparece.
Se a autenticação do utilizador estiver activada
, bata levemente na tecla [Interrupção] para visualizar o ecrã de autenticação do utilizador. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para efectuar a autenticação do utilizador.
Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Configure as definições de cópia.
Para cancelar a cópia de interrupção, bata levemente na tecla [Cancelar].
Bata levemente na tecla [Iniciar] para iniciar a interrupção de cópia.
Quando o trabalho de interrupção de cópia estiver concluído, o trabalho interrompido é retomado.
A função de interrupção de cópia não apresenta a pré-visualização do original digitalizado.
Voltar ao início