# LIMPAR O CARREGADOR PRINCIPAL DO TAMBOR FOTOCONDUTOR

## Descrição geral

Se surgirem linhas pretas ou mesmo depois de limpar o vidro de exposição e o alimentador automático de documentos, utilize o dispositivo de limpeza do carregador para limpar o carregador principal que carrega o tambor fotocondutor.

- Se limpar o carregador principal do tambor fotocondutor não resolver o problema, puxe o manípulo para fora e empurre-o para trás mais três vezes.
- Quando puxar e empurrar o manípulo para limpar o carregador, faça-o lentamente de uma extremidade para a outra.

## Operação

Abra a tampa frontal.
Abrir a caixa de resíduos de toner.
Empurre para cima a alavanca de remoção da caixa de resíduos de toner.
A caixa de resíduos de toner cairá para a frente conforme ilustrado.
Segure cuidadosamente a caixa com as mãos enquanto a deixa cair para a frente até ao limite máximo.
Limpe o carregador principal.
Puxe cuidadosamente o dispositivo de limpeza do carregador totalmente para cima e empurre-o cuidadosamente para dentro.
Empurre a caixa de resíduos de toner para dentro da máquina.
Empurre a caixa para dentro até encaixar no devido lugar.
Feche a tampa frontal.
Voltar ao início