# DEFINIÇÕES DE INTERNET-FAX

Podem ser configuradas as definições relacionadas com a função de envio de imagem (digitalização, Internet-fax, etc.).
Estas definições podem ser configuradas quando o kit de expansão de Internet-Fax está instalado.
Predefinições
Configura as predefinições para Internet-fax.
Impressão Automática Noite ou qdo Desligado
Quando o botão [Power] está "Off" (mas o interruptor de corrente principal está "") e é recebido um Internet-Fax, esta função activa a máquina e imprime o fax.
Quando esta função está desactivada, os faxes recebidos pela Internet não são impressos até que a (botão [Power]) esteja "On".
Definição de Compressão
Esta opção é usada para definir o modo de compressão predefinido para a transmissão de Internet-fax.
É possível configurar as definições seguintes.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Definição do Volume de Altifalante
Regula o volume dos sinais de fax recebidos e sinais de erro de comunicação escutados no altifalante.
Ouve-se um sinal de fax depois da máquina verificar o servidor de correio e recuperar os faxes recebidos. Ouve-se um sinal de erro de comunicação quando se recebe um e-mail de falha de envio da máquina Internet-fax do destino.
Impressão Original do Relatório de Transacção
Quando se imprime um relatório de transacção, este é usado para imprimir parte da primeira página do original transmitido no relatório de transacção. Seleccionar uma das seguintes definições.

- Imprimir todos os Relatórios
- Imprimir apenas Relatório de Erros
- Não Imprimir

Esta definição não é válida se a "Definição de Selecção de Impressão do Relatório de Transacção" seguinte estiver definida para "Não Imprimir".
Definição de Selecção de Impressão do Relatório de Transacção
Selecciona se um relatório de transacção é impresso ou não e, em caso afirmativo, a condição para ser impresso. Seleccionar uma definição para cada uma das seguintes operações:
Envio Único

- Imprimir todos os Relatórios
- Imprimir apenas Relatório de Erros
- Não Imprimir

A transmitir

- Imprimir todos os Relatórios
- Imprimir apenas Relatório de Erros
- Não Imprimir

A receber

- Imprimir todos os Relatórios
- Imprimir apenas Relatório de Erros
- Não Imprimir

Quando se imprime um relatório de transacção, este é usado para imprimir parte da primeira página do original transmitido no relatório de transacção. Para mais informações, consultar "Impressão Original do Relatório de Transacção".
Definição de Selecção de Impressão do Relatório de Actividade
Imprime o Relatório de Actividade de Envio de Imagens guardado periodicamente na memória da máquina.
O Relatório de Actividade de Envio de Imagens pode ser definido sempre que o número de transacções atingir as 200, ou a uma hora específica (apenas uma vez por dia). (As definições podem ser activadas em simultâneo.)

- Se seleccionar apenas a definição "Imprimir Diariamente na Hora Marcada" e o número de transacções gravadas atingir as 200 antes da hora indicada, cada transacção nova elimina a transacção mais antiga (a transacção mais antiga não é impressa).
- O Relatório de Transacção pode ser impresso manualmente se necessário.
  Consultar "IMPR. DE LISTAS (ADMINISTRADOR)" no Modo de Configuração.

Impressão corpo de texto definição de selecção
Por norma são impressos ficheiros de imagem anexados a faxes da Internet. Esta definição pode ser activada para imprimir o texto do corpo da mensagem (assunto e mensagem).
Esta definição aplica-se igualmente à impressão do corpo da mensagem de e-mail sem ficheiros anexados.
Podem imprimir-se no máximo 5 páginas de corpo de texto.
Definições de Envio
Estas definições são usadas para configurar as definições para Internet-fax.
Definição On/Off de Relatório de Recepção de I-Fax
Esta definição é usada para pedir um relatório de recepção quando se envia um fax pela Internet.
Def. do Tempo Lim. do Pedido Relatório de Recepção de I-Fax
O tempo que a máquina fica a aguardar um relatório de recepção da máquina de destino pode ser definido entre 1 hora e 240 horas em incrementos de 1 minuto.
Esta definição só é válida quando "Definição On/Off de Relatório de Recepção de I-Fax" estiver activada.
Número de Repetições para Erro de Recepção
Pode definir-se o número de tentativas de repetição quando se recebe uma mensagem de erro de um remetente I-Fax de 0 a 15.
Esta definição só é válida quando "Definição On/Off de Relatório de Recepção de I-Fax" estiver activada.
Tamanho Máximo de Anexos de E-mail
Para evitar a transmissão de ficheiros de imagem excessivamente grandes por Internet-fax, pode definir-se um limite de tamanho de ficheiro de 1 MB a 10 MB em incrementos de 1 MB. Se o tamanho total dos ficheiros de imagem criados através da digitalização do original exceder o limite, os ficheiros de imagem são eliminados.
Se não se pretender estabelecer um limite, seleccionar [Ilimitado].
Esta definição está ligada a "Tamanho Máximo de Anexos de E-mail (E-mail)" em Definições de Digitalização.
Definição da Rotação de Envio
Ao transmitir uma imagem com um dos seguintes tamanhos, esta função, gira a imagem no sentido anti-horário em 90 graus. (A definição pode ser configurada em separado para cada tamanho.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2"x11", 5-1/2"x8-1/2"R, 16K
Imagens de tamanho A4R e 8-1/2" x 11"R não são rodadas.
A Imprimir Número de Página no Destinatário
Quando a imagem transmitida é impressa pela máquina de recepção, o número de página pode ser adicionado no topo de cada página impressa.
Repetir Ligação caso Linha Esteja Ocupada
(Esta definição é eficaz apenas para uma transmissão SMTP Directo.)
Esta definição estabelece o número de tentativas de ligações e o intervalo entre essas ligações quando uma transmissão não é bem sucedida porque a linha está ocupada ou por qualquer outra razão.
Número de Remarcações quando a Linha Está Ocupada
Especifica se a ligação é ou não efectuada quando a linha está ocupada.
Quando a remarcação, é possível definir o número de tentativas de ligação.
Pode seleccionar-se um número entre 0 a 15.
Intervalo de Espera entre Remarcações (mín.) quando a Linha Está Ocupada
Pode definir-se o intervalo de tempo entre as tentativas de ligação. Pode seleccionar-se qualquer número de minutos de 1 a 15.
Repetir Ligação em caso de Erro de Comunicação
(Esta definição é eficaz apenas para uma transmissão SMTP Directo.)
Isto determina o número de vezes em que a máquina tenta, de foma automática, repetir a ligação quando uma transmissão de fax falha devido a um erro de comunicação.
Número de Remarcações em Caso de Erro
Especifica quantas vezes a máquina volta a ligar quando ocorre um erro de comunicação.
Quando a remarcação, é possível definir o número de tentativas de ligação.
Pode seleccionar-se um número entre 0 a 15.
Intervalo de Espera entre Remarcações (mín.) em caso de Erro
Pode definir-se o intervalo de tempo entre as tentativas de ligação. Pode seleccionar-se qualquer número de minutos de 1 a 15.
Definições de Recepção
Configura as definições para Internet-fax.
Definição de Redução de Recepção Automática
Quando se recebe um fax que inclui a informação impressa como o nome e endereço do remetente, a imagem recebida é ligeiramente maior do que o tamanho padrão. Esta definição é usada automaticamente de modo a reduzir a imagem para ajustar ao tamanho padrão.
Se Redução de Recepção Automática estiver desactivada, as margens da imagem fora do tamanho padrão serão cortadas.
Porém, a imagem é mais nítida porque é impressa no mesmo tamanho do original.
Os tamanhos padrão são tamanhos como A4 e B5 (8-1/2" x 11" e 8-1/2" x 5-1/2").
Definição de Recepção Duplex
Utilizada para receber faxes impressos nos dois lados da folha.
Quando esta definição estiver activada e for recebido um fax de 2 ou mais páginas (as páginas deverão ser do mesmo tamanho), as páginas são impressas nos dois lados do papel.
Definir Endereço para Envio de Dados
Quando a máquina não consegue imprimir um fax recebido, o fax pode ser encaminhado para outro dispositivo. Esta definição é usada para configurar o endereço da outra máquina.
Reenviar para
Introduzir um endereço de encaminhamento (máximo 64 caracteres).
SMTP Directo
Seleccionar para activar o encaminhamento quando se está a utilizar o SMTP.
Adicionar também Nome de Anfitrião ou Endereço IP
Seleccionar para introduzir separadamente um nome de anfitrião ou endereço IP.
Nome de Anfitrião ou Endereço IP
Usar esta definição quando "Adicionar Nome de Anfitrião ou Endereço IP." está activada. Introduzir o nome do anfitrião ou o Endereço IP (máximo de 64 caracteres).
Não é possível armazenar diversos endereços de encaminhamento.
Imprimir Redução de RX em Tamanho Carta
Este programa não está disponível no Canadá e Filipinas. Quando se recebe um fax de tamanho letter (8-1/2" x 11"), esta definição reduz o fax ao tamanho A4.
Quando esta definição está activada, os faxes de tamanho A4 são igualmente reduzidos.
Impr. Data e Hora de Recepção
Activar esta definição para se obter a impressão da data e hora.
Seleccionar [Dentro da Imagem Recebida] ou [Fora da Imagem Recebida] para optar pela localização da impressão da data e hora.
Seleccionando [Dentro da Imagem Recebida], a data e hora de recepção são impressas na imagem recebida.
Seleccionando [Fora da Imagem Recebida], a imagem recebida é reduzida e a data e hora da recepção são impressas no espaço em branco resultante.
Não é possível seleccionar [Fora da Imagem Recebida] para a definição de impressão da data e hora de recepção quando "Definição de Redução de Recepção Automática" não estiver activada.
Redução de RX em A3
Quando for recebido um fax de tamanho A3, esta função reduz o fax para tamanho Ledger (11" x 17").
Quando esta definição estiver activada, os faxes de tamanho de registo (11" x 17") são igualmente reduzidos.
Definição de Tempo Limite de Comunicação POP3
Pode definir-se a duração de tempo em que a máquina aguarda até interromper a recepção entre 30 a 300 segundos em incrementos de 30 segundos se não se receber uma resposta do servidor de correio (servidor POP3).
Definição de Intervalo de Verificação de Recepção
Especifica o período em que a máquina verifica automaticamente o servidor de correio (servidor POP3) para Internet-faxes recebidos. O período pode ser definido de 0 minutos a 8 horas em incrementos de 1 minuto.
Se se especificar 0 horas e 0 minutos, a máquina não verifica automaticamente o servidor de correio para Internet-faxes recebidos.
A máquina verifica igualmente o servidor de correio (servidor POP3) para Internet-Faxes recebidos quando a alimentação principal estiver ligada. (Excepto quando se especificar 0 horas e 0 minutos.)
Definições de Saída de Fax
Define a bandeja de saída para Internet-faxes recebidos.
Os itens apresentados variam consoante a configuração da máquina.
Definição de Permitir/Rejeitar Correio ou Nome de Domínio
Permite ou rejeita uma recepção de endereços/domínios especificados.

Item | Descrição
--- | ---
Rejeitar Recepção | A recepção a partir dos endereços/domínios armazenados não é permitida.
Permitir Recepção | A recepção a partir dos endereços/domínios armazenados é permitida.
Tudo Inválido | A recepção a partir de endereços e domínios é permitida, independentemente de haver ou não endereços ou domínios armazenados.
Acrescentar Novo | Acrescentar um novo endereço ou domínio (máximo 50) cuja recepção será rejeitada ou autorizada. Inserir o endereço/domínio (máximo de 64 caracteres) e premir a tecla [Armazenar]. Se o primeiro carácter da entrada não for "@", a entrada será identificada como endereço. Se o primeiro carácter for "@", a entrada é identificada como domínio. (xxx@xx.xxx.com é considerado endereço, e @xx.xxx.com como domínio. ) Se for armazenado um endereço, especifica-se apenas esse endereço. Se for armazenado um domínio, especificam-se todos os endereços que incluem o domínio.
Lista de endereço ou domínio registado | Apresenta uma lista de endereços e domínios armazenados. Um endereço ou domínio podem ser eliminados da lista quando seleccionados.

Quando não existirem endereços de correio ou domínios indesejados memorizados, pode seleccionar-se apenas a tecla [Acrescentar Novo].
Voltar ao início