# FUNÇÕES ECO

Estas funções ajudam a poupar o consumo de energia gerindo as operações de partes susceptíveis a um elevado consumo. A máquina possui dois modos de poupança de energia.

TEMP DE DESLIGAR AUTOMÁTICO | Se não estiverem a decorrer nenhumas operações, este modo desliga a corrente do painel de operações e da unidade de fusão, fazendo com que a máquina aguarde no estado de consumo energético mais baixo. Embora a taxa de poupança de energia seja superior, o tempo de arranque é mais demorado.
MODO DE PRÉ-AQUECIMENTO | Este modo reduz a temperatura da unidade de fusão e faz com que a máquina aguarde no estado de consumo energético baixo. Comparado com a função Temp de Desligar Automático, a taxa de poupança de energia é inferior mas o tempo de arranque é menor.

Para além destes dois modos, utilizar as funções seguintes em conjunto ajuda a reduzir ainda mais o consumo de energia.

Função | Descrição
--- | ---
ASSIM QUE O TRABALHO REMOTO FOR CONCLUÍDO, ENTRAR NO MODO ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DESLIGADA. | A máquina sai da função Desligar Autom e entra no modo Desligar Automático logo que a impressão termina.
DIGITALIZAÇÃO ECO | A máquina funciona com a unidade de fusão desligada no caso de operações que não sejam de impressão (que não utilizam a unidade de fusão), por exemplo transmissão de imagens e fax.
FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR/DESLIGAR | Utilize esta função para definir o horário de ligar e desligar para reduzir o consumo energético.
DEFINIÇÃO DE GESTÃO DE ENERGIA | Esta função controla a transição para o modo Desligar Automático optimizando-a para a frequência de utilização ao analisar a utilização da máquina durante um certo período de tempo. A prioridade é dada à função de programação para ligar/desligar.

Definição do modo eco
As definições da função eco são configuradas num lote. Estão disponíveis o "Modo normal" e o "Modo eco".
Os valores de definição aplicados por cada modo são os seguintes.

Poup Energia | Modo Normal | Modo Eco
--- | --- | ---
Digitalização Eco | Ligado (Apenas Modos de Envio) | Ligado (Todos os Modos Excepto Copiar)
Temp de Desligar Automático | Alterar tempo de transição pela hora do dia: Auto | Fixar tempo de transição: Ligado (1 min.)
Assim que o trabalho remoto for concluído, entre no modo Alimentação automática desligada. | Desligado | Ligado
Def. do Modo de Pré-Aquecimento | 1 min. | 1 min.
Desligar a visualização do painel durante o modo de pré-aquecimento | Ligado | Ligado

Nem todas as configurações Poup Energia da Definição de Gestão de Energia são aplicadas durante a utilização do modo Nomal/Eco.
Voltar ao início