# PARTE DA IMAGEM ESTÁ CORTADA

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
O tamanho do papel especificado no trabalho corresponde ao tamanho do papel carregado na bandeja? | Certifique-se de que a definição de tamanho do papel corresponde ao tamanho do papel carregado na bandeja. Windows: a definição é seleccionada no separador [Selecção Papel] do controlador da impressora. Se tiver seleccionado [Ajustar à Página], verifique o papel carregado e a definição do formato do papel. Macintosh: a definição é seleccionada no menu [Page Setup].
A definição de orientação da impressão (vertical ou horizontal) está correcta? | Defina a orientação da impressão correspondente à imagem. Windows: a definição é seleccionada no separador [Principal] do controlador da impressora. Macintosh: a definição é seleccionada no menu [Page Setup].
As margens estão correctamente definidas nas definições de formatação da aplicação? | Seleccione um tamanho de papel e margens adequados nas definições de formatação da aplicação. Se a extremidade da imagem ultrapassar a área imprimível da máquina, será cortada.

Voltar ao início