# AJUSTAR A RESOLUÇÃO AQUANDO DA DIGITALIZAÇÃO(RESOLUÇÃO)

Esta função ajusta a resolução quando digitaliza o original, permitindo um resultado de elevada qualidade ou de alta velocidade de acordo com a aplicação.

Tem de especificar a Resolução antes de digitalizar o original.

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Resolução de Digitalização].
Seleccione a resolução.
A resolução pode ser definida para o alimentador de documentos e o vidro de exposição.
Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Bata levemente na tecla [Iniciar] para começar a cópia.
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início