# ENVIAR A MESMA IMAGEM PARA DIVERSOS DESTINOS(TRANSMISSÃO EM DIFUSÃO)

## Descrição geral

Enviar a mesma imagem digitalizada para vários destinos de digitalização, Internet-Fax e modo de fax numa única operação.
Uma só operação permitirá o envio de dados para um máximo de 500 destinatários, incluindo as tarefas de envio reservadas. (por exemplo, se estiverem já reservadas tarefas de difusão com 450 destinatários, poderão ser difundidos dados para um máximo de 50 destinatários.)
É conveniente armazenar destinos utilizados frequentemente para transmissão em difusão como contactos ou grupos.
Pode ser armazenado um máximo de 500 destinos num contacto. No caso de uma transmissão de difusão, basta tocar na tecla de contacto ou grupo para recuperar vários números de fax.
Pode também enviar faxes com a tecla de um toque se configurar [Definir para o endereço como normalmente utilizado] para quando os endereços estão registados. Caso se pretenda remover temporariamente um destino dos endereços memorizados, abrir o ecrã de confirmação de detalhes e remover o destino no ecrã.
É efectuada uma transmissão, ignorando hiperligações com endereços Digitalizar para FTP, Digitalizar para Pasta de Rede.

- Se o original tiver cores e o modo de cor estiver definido para "Cor Total", o original é enviado em Mono2 para destinos de Internet-Fax ou do modo de fax. Um original longo também é enviado em Mono2.
- Caso se pretenda enviar a mesma imagem como fax para todos os destinos, premir a tecla [Enviar mesma imagem como endereço de fax] no painel de acção.

Para registar destinos num contacto ou grupo:
No ecrã inicial ou do livro de endereços, premir a tecla [Registar/Editar Endereço] no painel de acção ou o ícone [Registar/Editar Endereço no Livro de Endereços] no ecrã inicial. Para mais informações, consulte "MEMORIZAR ENDEREÇOS POR ENTRADA DIRECTA" e " MEMORIZAR ENDEREÇOS POR PROCURA DE ENDEREÇO GLOBAL" ou "MEMORIZAR GRUPOS".

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar todos os destinos.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

- As teclas de toque que não podem ser usadas para transmissão de difusão ficam a cinzento impedindo a sua selecção.
- Se for especificado um endereço Digitalizar para FTP ou Pasta de Rede numa transmissão de difusão, não ocorrerá a transmissão de e-mail por hiperligação.

- Para mudar os tipos de envio (Para/Cc/Bcc), premir .
- Se [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Predefinições] → [Digite Tecla Destino Seguinte ao Def. Difusão] estiver activado no "Modo de Configuração", premir a tecla antes de especificar o destino seguinte.
- Caso se pretenda enviar a mesma imagem (Mono2) como endereço de fax para todos os destinos, premir a tecla [Enviar mesma imagem como endereço de fax] no painel de acção.
- Caso se pretenda enviar a mesma imagem (Mono2) como endereço de Internet-fax para todos os destinos, premir a tecla [Enviar mesma imagem como endereço de fax] no painel de acção.

Premir a tecla [Confirmar Endereço] no painel de acção.
Confirmar o destino.
Para cancelar um destino especificado:
premir a tecla do destino que se pretende cancelar para anular a selecção.
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO".

- Se tiver inserido as páginas do original na bandeja do alimentador de documentos, são digitalizadas todas as páginas.
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
- Se o original tiver sido colocado no vidro de exposição, digitalize as páginas uma de cada vez.
  Concluída a digitalização, coloca-se o próximo original e prime-se a tecla [Iniciar]. Repete-se até que todas as páginas tenham sido digitalizadas e, em seguida, prime-se a tecla [Terminar].
  Escutar-se-á um som para indicar que a transmissão está concluída.

Voltar ao início