# DEFINIÇÕES DE INTERNET-FAX

É possível definir as funções de Internet Fax.
Definições de Recepção
Recepção Internet Fax
Activa as funções de recepção Internet Fax.
Servidor POP3
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor POP3.
Número de Porta
Introduzir o número da porta do servidor POP3. A predefinição é porta 110.
Autenticação POP
O protocolo de autenticação (incluindo APOP) é utilizado para autenticação do servidor POP3.
Nome do Utilizador
Introduzir o nome do utilizador. É necessária a conta especial de utilizador para recepção de Internet fax.
Palavra-passe
Introduzir a palavra-passe.
Para alterar a palavra-passe, seleccionar [Alterar Palavra-passe] e introduzir a nova palavra-passe na caixa de texto.
Tempo Limite de Comunicação POP3
Definir um novo tempo limite para comunicação com o servidor POP3.
Definição de Intervalo de Verificação de Recepção
Introduzir um ciclo de reconhecimento para o servidor POP3.
Activar SSL
Permite a comunicação de POP sobre SSL ou a comunicação de POP sobre TLS por comando STLS. Isto requer que o servidor suporte a comunicação POP sobre SSL ou o comando STLS.
Para permitir a comunicação POP sobre SSL, definir o "Número da Porta" para o número da porta da comunicação POP sobre SSL.
Para permitir a comunicação de POP sobre TLS, definir o "Número da Porta" para o mesmo número de porta da comunicação POP3 normal.
Teste de Ligação
Premir o botão [Executar] para testar a ligação ao servidor POP3.
Predefinições
Definição de Nome e Número Próprios para I-Fax
Definir estas opções para guardar o nome do remetente e o endereço de origem a usar na comunicação Internet fax. O nome do remetente e o endereço de origem guardados são impressos na parte superior do fax recebido.
Nome do Remetente
Introduzir o nome do remetente predefinido.
Endereço próprio I-Fax
Introduzir o endereço de origem predefinido.
Definições de SMTP Directo
Número de Porta (Receber)
Introduzir o número de porta de receber para comunicação de SMTP directo. A predefinição é porta 25.
Limite de tempo
Introduzir um limite de tempo.
Número de Porta (Enviar)
Introduzir o número de porta de transmitir para comunicação de SMTP directo. A predefinição é porta 25.
Limite de tempo
Introduzir um limite de tempo.
Voltar ao início