# ESPECIFICAR O TAMANHO DE ENVIO DA IMAGEM

## Descrição geral

Premir esta tecla para especificar o tamanho de envio como tamanho de papel. Se o tamanho de envio especificado for maior do que o tamanho de digitalização, a imagem será ampliada. Se o tamanho de envio especificado for menor do que o tamanho de digitalização, a imagem será reduzida.

- O tamanho de envio não poderá ser especificado quando se seleccionar [Tam. Grande] como tamanho de digitalização, ou quando o tamanho de digitalização for especificado por valores numéricos.
- O tamanho de envio não poderá ser especificado quando se seleccionar [TIFF-S] para o formato no modo Internet-Fax. [O tamanho de envio é fixado em A4R (8-1/2" x 11" R).]

## Operação

Premir a tecla [Original].
Premir a tecla [Tam. Envio].
Premir a tecla do tamanho de envio pretendido.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Dependendo do tamanho de papel especificado como "Tam. Digitaliz", poderá não ser possível seleccionar alguns tamanhos para o "Tam. Envio". Não é possível premir teclas de tamanho que estejam indisponíveis para o "Tam. Envio".
Premir a tecla "Orientação de Imagem" na mesma orientação da imagem original.
Se esta definição não estiver correcta, não poderá ser transmitida uma imagem adequada.
Depois de concluídas todas as definições, premir .
Para configurar a predefinição de orientação de imagem, seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Predefinições] → [Orientação de Imagem] no "Modo de configuração".
A escala usada para reduzir ou ampliar o original surgirá entre o "Tam. Digitaliz" e o "Tam. Envio".
Voltar ao início