# O TONER NÃO ADERE BEM OU EXISTEM VINCOS NO PAPEL

Local a verificar | Solução
--- | ---
Está a utilizar papel não recomendado pelas especificações? | Utilize papel recomendado SHARP. Papel destinado a outros modelos ou papel especial não suportado pode dar origem a bloqueios de papel, vincos ou borrões. - "CONSUMÍVEIS" no "Guia de Início Rápido"
O tipo de papel foi definido correctamente? | Defina o tipo de papel correcto nas definições da cassete. Confirme que não ocorreram as seguintes situações: Está a utilizar papel espesso, mas está seleccionado um tipo de papel diferente de papel espesso nas definições da cassete. (A imagem pode desaparecer se for friccionada.) Está a utilizar papel diferente de papel espesso, mas está seleccionado papel espesso nas definições da cassete. (Podem ocorrer vincos e bloqueios de papel.) "modo de Configuração" → [Definições da Bandeja de Papel] → [Registo Bandeja]
Colocou o papel de forma a que a impressão seja feita na parte traseira? | Verifique a frente e o verso do papel. Alguns tipos de papel, como as etiquetas e os acetatos, possuem frente e verso específicos. Se a impressão ocorrer no lado errado das folhas de etiquetas ou transparências, o toner pode não aderir bem e a imagem pode não ser nítida.

Voltar ao início